[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.64
nan=Budynek Mieszkalny Wielorodzinny zlokalizowany w Tychach przy ul. Gen. Ch. De Gaulle'a.. Przekładki i zabezpieczenia istniejacych kabli.
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	3	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=27206.77
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ELPROSERVICE10Andrzej Pyka, Łukasz Pyka
afn=40-413 KATOWICE  ul. ZAMKOWA 45
nb=Budynek Mieszkalny Wielorodzinny zlokalizowany w Tychach przy ul. Gen. Ch. De Gaulle'a.. Przekładki i zabezpieczenia istniejacych kabli.
ab=43-100 Tychy, ul. Gen. Ch. De Gaulle'a działka nr 522/46 po podziale działki nr 1500/46, 1501/46
ni=Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ai=ul. Budowlanych, 43-100 Tychy
br=elektryczna
nk=Grzegorz Dziedzic10Uprawnienia budowlanenr 93/94	elektryczna
dt=10.12.2018	0
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
pcn=4 kw. 2018 [SEKOCENBUD ceny RMS]; 11.11.2018 [Ceny materiałów producentów i dostawców (Intercenbud)]; 11.11.2018 [Ceny średnie i regionalne RMS (Intercenbud)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.8	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.6	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 18kW (1)	0
id=39114	1
jm=m-g	148
ce=41.86	1544647247
cw=41.86	PLN
il=0.2376

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Folia z PVC o grubości 0,3-0,4 mm	0
id=1560413	1
jm=m2	050
ce=2.7	1544634572
cw=2.62	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.176

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,25 m3 (1)	0
id=11131	1
jm=m-g	148
ce=88.68
cw=88.68	PLN
il=0.306

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=1.65	1544647288
cw=1.6	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.28

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Osłona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: sztywne PS fi 110mm	0
id=7584302	1
jm=m	040
ce=34.03
cw=33.04	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=135.2

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Osłona rurowa dzielona, polietylenowa o średnicy: sztywne PS fi 160mm	0
id=7584304	1
jm=m	040
ce=79.63
cw=77.31	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.36

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601800	2
jm=m3	060
ce=25.41	1544647296
cw=24.67	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.12

[RMS ZEST 177]
ty=S
na=Przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,50 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=9.29
cw=9.29	PLN
il=1.488

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=7.29
cw=7.29	PLN
il=0.2376
pr=	0	0	0	39970

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.69
cw=16.69	PLN
il=0

[RMS ZEST 122]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (MZ)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.69	1531552621
cw=16.69	PLN
il=0

[RMS ZEST 162]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=82.62
cw=82.62	PLN
il=5.2697

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=61.43	1544647372
cw=61.43	PLN
il=0.18

[RMS ZEST 178]
ty=S
na=samochód wieżowy z balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=75.1
cw=75.1	PLN
il=3.03
pr=	0	0	0	39911

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Stawka robocizny kosztorysowej w robotach instalacji elektrycznych - region śląski - SL - województwo ogółem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.64	1544647480
cw=17.64	PLN
il=515.8426

[RMS ZEST 251]
ty=R
na=Stawka robocizny kosztorysowej w robotach instalacji elektrycznych - region zachodnio-pomorski - ZP - miejscowości poza stolicą województwa	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.5	1536386343
cw=16.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 151]
ty=S
na=Żuraw samochodowy do 4t (1)	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=76.46	1544647402
cw=76.46	PLN
il=4.0176

[RMS ZEST 2]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=225.1675

[ELEMENT 1]
na=Przekładki i zabezpieczenia istniejacych kabli.
wa=27206.77
kn=9099.43	6024.14	1033.82
id=561
nu=1
wn=6668.27	1781.11

[ELEMENT 2]
na=Przekładki istniejacych kabli.
wa=5107.25
kn=2228.58	166.57	138.47
id=562
nu=1.1
wn=1557.59	416.04

[POZYCJA]
id=585
pd=2014	KNNR	5(wł) 0724-02	5(wł)	0724-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie przekopu kontrolnego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2.4
jm=m3	060
kj=83.4372	0	0
cj=153
wn=131.76	35.19

[PRZEDMIAR]
wo=2.4	1	6*1,0*0,4*1,0						

[RMS 1]
nz=4.73	0	4,73
np=1
wa=200.25
wb=367.20672
il=11.352

[POZYCJA]
id=563
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-03	5	0701-03		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=21.12
jm=m3	060
kj=64.386	0	0
cj=118.07
wn=894.77	238.99

[PRZEDMIAR]
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	odkopanie					
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	odkopanie					
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	odkopanie					
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	nowy wykop					
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	nowy wykop					
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	nowy wykop					

[RMS 1]
nz=3.65	0	3,65
np=1
wa=1359.83
wb=2493.589824
il=77.088

[POZYCJA]
id=565
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=33
jm=m	040
kj=0.4445	2.917	1.3219
cj=6.16
wn=38.36	10.24
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11,0						
wo=11	1	11,0						
wo=11	1	11,0						

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=14.67
wb=26.8983
il=0.8316

[RMS 157]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=93.91
wb=93.9147
il=3.696

[RMS 2]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=2.35
wb=2.3463
il=2.3477

[RMS 162]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=43.62
wb=79.992
il=0.528

[POZYCJA]
id=572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-04	5	0707-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Demontaż istniejących kabli i ponowne układanie w nowym wykopie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=33
jm=m	040
kj=4.9956	2.1304	2.8741
cj=16.56
wn=170.88	45.64
krn=1.6	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	11,0+11,0+11,0						

[RMS 1]
nz=0.177	0	0,177
np=1
wa=164.85
wb=302.3031
il=9.3456

[RMS 147]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=8.71
wb=8.712
il=5.28

[RMS 173]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=59.88
wb=59.8752
il=22.176

[RMS 2]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=1.72
wb=1.716
il=1.7148

[RMS 162]
nz=0.0149	0	0,0149
np=1
wa=65
wb=119.196
il=0.7867

[RMS 172]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=1.73
wb=3.1746
il=0.2376

[RMS 150]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=9.95
wb=18.2391
il=0.2376

[RMS 151]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=18.17
wb=33.3102
il=0.2376

[POZYCJA]
id=570
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-03	5	0702-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=18.48
jm=m3	060
kj=26.46	0	0
cj=48.52
wn=321.75	85.94

[PRZEDMIAR]
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	zasypanie wykopu					
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	zasypanie wykopu					
wo=3.52	1	11,0*0,4*0,8	zasypanie wykopu					
wo=2.64	1	11,0*0,4*0,6	zasypanie nowego					
wo=2.64	1	11,0*0,4*0,6	zasypanie nowego					
wo=2.64	1	11,0*0,4*0,6	zasypanie nowego					

[RMS 1]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=488.98
wb=896.66808
il=27.72

[POZYCJA]
id=587
pd=						0
na=Nadzory branzowe, dopuszczenia, wyłaczenia
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=600
wn=	
cjw=600	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi.
wa=19824.36
kn=6310.26	5857.57	215.21
id=584
nu=1.2
wn=4294.32	1147

[POZYCJA]
id=588
pd=2014	KNNR	5(wł) 0724-02	5(wł)	0724-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie przekopu kontrolnego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=4
jm=m3	060
kj=83.4372	0	0
cj=153
wn=219.61	58.66

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	10*1,0*0,4*1,0						

[RMS 1]
nz=4.73	0	4,73
np=1
wa=333.75
wb=612.0112
il=18.92

[POZYCJA]
id=590
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-03	5	0701-03		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=61.2
jm=m3	060
kj=64.386	0	0
cj=118.07
wn=2592.8	692.52

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	3,0*0,6*1,0						
wo=1.8	1	3,0*0,6*1,0						
wo=1.8	1	3,0*0,6*1,0						
wo=1.2	1	2,0*0,6*1,0						
wo=7.8	1	13,0*0,6*1,0						
wo=15.6	1	26,0*0,6*1,0						
wo=15.6	1	26,0*0,6*1,0						
wo=15.6	1	26,0*0,6*1,0						

[RMS 1]
nz=3.65	0	3,65
np=1
wa=3940.42
wb=7225.74324
il=223.38

[POZYCJA]
id=592
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=102
jm=m	040
kj=0.4445	2.917	1.3219
cj=6.16
wn=118.55	31.66
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3,0						
wo=3	1	3,0						
wo=3	1	3,0						
wo=2	1	2,0						
wo=13	1	13,0						
wo=26	1	26,0						
wo=26	1	26,0						
wo=26	1	26,0						

[RMS 1]
nz=0.0126	0	0,0126
np=1
wa=45.34
wb=83.1402
il=2.5704

[RMS 157]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=290.28
wb=290.2818
il=11.424

[RMS 2]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=7.25
wb=7.2522
il=7.257

[RMS 162]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=134.83
wb=247.248
il=1.632

[POZYCJA]
id=597
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0814-01	9	0814-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=130
jm=m	040
kj=2.1168	36.8068	0.5783
cj=41.75
wn=230.54	61.58

[PRZEDMIAR]
wo=130	1	130,0						

[RMS 1]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=275.18
wb=504.621
il=15.6

[RMS 174]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=4600.86
wb=4600.856
il=135.2

[RMS 2]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=184.03
wb=184.028
il=184.0344

[RMS 162]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=75.18
wb=137.852
il=0.91

[POZYCJA]
id=602
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0814-02	9	0814-02		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=9
jm=m	040
kj=2.3814	86.1278	0.5783
cj=91.56
wn=17.53	4.68

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9,0						

[RMS 1]
nz=0.135	0	0,135
np=1
wa=21.43
wb=39.3021
il=1.215

[RMS 175]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=745.34
wb=745.3368
il=9.36

[RMS 2]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=29.81
wb=29.8134
il=29.8136

[RMS 162]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=5.2
wb=9.5436
il=0.063

[POZYCJA]
id=611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-03	5	0702-03		1
mpn=_1211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=48.96
jm=m3	060
kj=26.46	0	0
cj=48.52
wn=852.43	227.68

[PRZEDMIAR]
wo=1.44	1	3,0*0,6*0,8						
wo=1.44	1	3,0*0,6*0,8						
wo=1.44	1	3,0*0,6*0,8						
wo=0.96	1	2,0*0,6*0,8						
wo=6.24	1	13,0*0,6*0,8						
wo=12.48	1	26,0*0,6*0,8						
wo=12.48	1	26,0*0,6*0,8						
wo=12.48	1	26,0*0,6*0,8						

[RMS 1]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=1295.48
wb=2375.58816
il=73.44

[POZYCJA]
id=613
pd=						0
na=Nadzory branzowe, dopuszczenia, wyłaczenia
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=2000
wn=	
cjw=2000	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=6
jm=odc.	101
kj=31.752	0	0
cj=58.23
wn=125.36	33.48

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1]
nz=1.8	0	1,8
np=1
wa=190.51
wb=349.3506
il=10.8

[POZYCJA]
id=616
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-01	5	1302-01		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej SN
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=odc.	101
kj=208.152	0	0
cj=381.7
wn=136.96	36.58

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=11.8	0	11,8
np=1
wa=208.15
wb=381.6983
il=11.8

[ELEMENT 2]
na=Przebudowa oswietlenia ulicznego.
wa=2275.16
kn=560.59	0	680.14
id=619
nu=1.3
wn=816.36	218.07

[POZYCJA]
id=620
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0901-08	9	0901-08		1
mpn=1211
na=Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt.	020
kj=146.7648	0	146.28
cj=537.37
wn=578.47	154.51

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=8.32	0	8,32
np=1
wa=440.29
wb=807.3888
il=24.96

[RMS 176]
nz=0.102	0	0,102
np=1
wa=27.14
wb=49.761
il=0.306

[RMS 151]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=289.02
wb=529.9878
il=3.78

[RMS 162]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=111.54
wb=204.5307
il=1.35

[RMS 177]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=11.15
wb=20.4426
il=1.2

[POZYCJA]
id=630
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1002-06	9	1002-06		1
mpn=1211
na=Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=3
jm=szt.	020
kj=12.348	0	27.8721
cj=73.75
wn=79.39	21.21

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=37.04
wb=67.9293
il=2.1

[RMS 177]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=2.51
wb=4.5996
il=0.27

[RMS 178]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=81.11
wb=148.7316
il=1.08

[POZYCJA]
id=634
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 1005-03	9	1005-03		1
mpn=1211
na=Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3
jm=kpl.	090
kj=18.1692	0	41.9868
cj=110.31
wn=118.75	31.72

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=54.51
wb=99.9531
il=3.09

[RMS 180]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=11.06
wb=20.2767
il=0.18

[RMS 178]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=114.9
wb=210.7032
il=1.53

[POZYCJA]
id=626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	9 0903-04	9	0903-04		1
mpn=1211
na=Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=0.1
jm=km/1 przew.	000
kj=287.532	0	317.0922
cj=1108.73
wn=39.78	10.63

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	2*0,05						

[RMS 1]
nz=16.3	0	16,3
np=1
wa=28.75
wb=52.72613
il=1.63

[RMS 177]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0.17
wb=0.30664
il=0.018

[RMS 178]
nz=4.2	0	4,2
np=1
wa=31.54
wb=57.84008
il=0.42

[SUMA KONTROLNA]
3bfe59ffd288be3fc6331d4e3dcd30ac