[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.64
nan=Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Tychach przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a - roboty budowlane
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS  INWESTORSKI	PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Architektoniczne Biuro Projektów "AB-PROJEKT" Sp. z o.o.
afn=ul. Fabryczna 43, 43-100 Tychy
nb=Budynek mieszklany wielorodzinny zlokalizowany w Tychach przy ul. gen. Ch. de Gaulle'a
ab=43-100 Tychy, ul. gen. Ch. deGaulle'a działka nr 522/46 po podziale działki nr 1500/46, 1501/46
ni=Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ai=43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
br=Budowlana
nk=Łukasz Madetko	
dt=14.12.2018	0
cpv=45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
cpv=45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
cpv=45211000-9	Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
pcn=IV kwartał 2018 SEKOCENBUD z Kz

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Projektowany budynek mieszkaniowy wielorodzinny zlokalizowany jest w Tychach przy ul. Gen. Ch. De Gaulle'a na działkach nr 1500/46 1501/46.1310Bryłę projektowanego obiektu stanowi zwarta forma prostopadłościenna  o rzucie w kształcie litery "L". Obrys ostatniej kondygnacji jest zmniejszony w stosunku do podstawowego rzutu budynku. Projektowana zabudowa posiada cztery kondygnacje naziemne. Główne wejście do obiektu przewidziano od strony północnej.1310Trzony komunikacyjne obiektu stanowią dwie klatki schodowe wyposażone w windy. Dostęp do klatek schodowych jest projektowany poprzez przedsionki. W garażu dostęp do klatek został zaprojektowany przez przedsionek wydzielony pożarowo. Na każdej kondygnacji znajdują się komórki lokatorskie do których dostęp został zapewniony z przestrzeni garażu oraz z korytarzy na piętrach.1310Na kondygnacjach od II-IV zaprojektowano 22 lokale mieszkalne dostępnych z klatek schodowych poprzez korytarze. 1310Do każdego mieszkania przynależy balkon.13101310Kondygnację I obiektu stanowi garaż, w którym zaprojektowano 21 miejsc postojowych dodatkowo w poziomie parteru projektuje się pomieszczenia techniczne takie jak pom. węzła cieplnego, pom. przyłącza wody, pom. elektryczne i teletechniczne oraz dwa pomieszczenia gospodarcze i dwie komórki lokatorskie. 1310Garaż jest dostępny dla samochodów osobowych przez wjazd zaprojektowany od strony wschodniej.13101310Elewację budynku stanowi nieregularna kompozycja okien oraz balkonów na białym tle elewacji tynkowanej.1310W parterze elewację tworzą elementy przeszkleń; oraz tynku ozdobnego o charakterze surowego betonu, dodatkowy rytm tworzą pionowe elementy z desek kompozytowych.1310Stefy wejściowa do obiektu zostały zaakcentowane poprzez przeszklenie elewacji oraz dzięki zadaszeniom zewnętrznym.13101310

[ELEMENT 1]
na=STAN ZEROWY
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[ELEMENT 2]
na=D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów
wa=0
kn=0	0	0
id=2529
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=- usunięcie drzew o średnicy do 15 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=2530
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=2531
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0103-01	2-01	0103-01		1
mpn=_1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D-01.02.01.

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	<orzech włoski> 4						
wo=3	1	<wiąz pospolity> 3						

[POZYCJA]
id=2534
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0103-04	2-01	0103-04		1
mpn=_1211
na=Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D-01.02.01.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<klon srebrzysty> 1						

[POZYCJA]
id=2537
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0105-01	2-01	0105-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D-01.02.01.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<orzech włoski> 1						
wo=1	1	<wiąz pospolity> 1						

[POZYCJA]
id=2540
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0105-04	2-01	0105-04		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D-01.02.01.

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	<klon srebrzysty> 1						

[POZYCJA]
id=2543
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0110-01 0110-04 	2-01	0110-01	 0110-04 	1
mpn=63:0:50998,101211
na=Wywożenie dłużyc na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=0.79
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D-01.02.01.

[PRZEDMIAR]
wo=0.79	1	7*0,07+1*0,30						

[POZYCJA]
id=2547
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0110-02 0110-05 	2-01	0110-02	 0110-05 	1
mpn=64:0:50999,101211
na=Wywożenie karpiny na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=0.33
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D-01.02.01.

[PRZEDMIAR]
wo=0.33	1	1*0,05+1*0,28						

[POZYCJA]
id=2551
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0110-03 0110-05 	2-01	0110-03	 0110-05 	1
mpn=64:0:50999,101211
na=Wywożenie gałęzi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1.19
jm=mp	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=D-01.02.01.

[PRZEDMIAR]
wo=1.19	1	7*0,06+1*0,77						

[ELEMENT 2]
na=B-02 Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
je=873.88	m2
wa=0
kn=0	0	0
id=4
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0114-01	2-01	0114-01		1
mpn=_1211
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.161
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=0.161	1	(51.60*31.20)/10000						

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0119-01 0119-02 	2-01	0119-01	 0119-02 	1
mpn=65:0:2009100,101211
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=873.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=873.88	1	16,20*28,62+32,05*12,80						

[ELEMENT 3]
na=Wykonanie wykopów fundamentowych
je=611.72	m3
wa=0
kn=0	0	0
id=13
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0115-01	2-01	0115-01		1
mpn=_1211
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=611.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=611.72	1	16,20*0,70*28,62+32,05*0,70*12,80						

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0212-08	2-01	0212-08		1
mpn=_1211
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=108.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=108.1	1	16.20*0.70*28.62+32.05*0.70*12.80-13,86*0,70*16,46-30,05*0,70*16,35						

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0203-08 0210-04 	2-01	0203-08	 0210-04 	1
mpn=58:3:50989,10121,0:1,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=503.62
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=503.62	1	16.20*0.70*28.62+32.05*0.70*12.80-#p11						

[ELEMENT 3]
na=Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem
je=108.1	m3
wa=0
kn=0	0	0
id=24
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=25
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0222-01	2-01	0222-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=108.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=108.1	1	#p11						

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0228-02	2-01	0228-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=108.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-02

[PRZEDMIAR]
wo=108.1	1	#p13						

[ELEMENT 2]
na=B-03.1 Roboty betonowe i żelbetowe monolityczne
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=- ułożenie warstwy chudego betonu C12/15 - warstwa gr. 10 cm
je=37.47	m3
wa=0
kn=0	0	0
id=32
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=33
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=37.47
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=37.47	1	26.65*0.10*14.06						

[ELEMENT 3]
na=- ułożenie warstwy chudego betonu C12/15 - warstwa gr. 15 cm
je=74.85	m3
wa=0
kn=0	0	0
id=38
nu=1.3.2

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-03	2-02	1101-03		1
mpn=1211
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=74.85
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=74.85	1	30.15*0.15*16.55						

[ELEMENT 3]
na=- płyta fundamentowa z betonu C30/37 gr. 50 cm
je=428.96	m3
wa=0
kn=0	0	0
id=44
nu=1.3.3

[POZYCJA]
id=108
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0205-01	2-02	0205-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu C30/37 - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=428.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=428.96	1	30.05*0.50*16.35+26.45*0.50*13.86						

[ELEMENT 3]
na=- przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali klasy A-IIIN
wa=0
kn=0	0	0
id=289
nu=1.3.4

[POZYCJA]
id=45
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=0.066
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.066	1	66,25/1000						

[POZYCJA]
id=63
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2.79
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=2.79	1	2793,46/1000						

[POZYCJA]
id=81
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=28.795
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=28.795	1	28795,41/1000						

[POZYCJA]
id=90
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.204
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.204	1	1203.88/1000						

[POZYCJA]
id=99
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=0.437
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.437	1	437.36/1000						

[ELEMENT 2]
na=B-05 Roboty murarskie i murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=200
nu=1.4

[ELEMENT 3]
na=- podmurówka z bloczków betonowych kl. 20 grubości 25cm
wa=0
kn=0	0	0
id=207
nu=1.4.1

[POZYCJA]
id=201
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-05	2-02	0101-05		1
mpn=_1211
na=Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych kl. 20 - grubość ściany 25cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=18.07
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=4.1	1	<ściany w osi 1/B-H> 0.80*0.25*20.485						
wo=8.81	1	<ściana w osi H/1-10> 0,80*0,25*44,05						
wo=1	1	<ściana w osi 10'/H-F> 0,80*0,25*(2,35+2,675)						
wo=0.4	1	<ściana w osi 10/D-E> 0,30*0,25*5,275						
wo=1.55	1	<ściana w osi D/4-10> 0,30*0,25*(9,02+11,70)						
wo=1.17	1	<ściana w osiach 1-4> 0,35*0,25*13,36						
wo=0.52	1	<ściana w osiach 4/A-B> 0,35*0,25*5,97						
wo=0.52	1	<ściana w osiach 1/A-B> 0,35*0,25*5,97						

[ELEMENT 2]
na=B-06 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
wa=0
kn=0	0	0
id=208
nu=1.5

[ELEMENT 3]
na=- izolacja z papy termozgrzewalnej
wa=0
kn=0	0	0
id=209
nu=1.5.1

[POZYCJA]
id=210
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe papy zgrzewalnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=903.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-06

[PRZEDMIAR]
wo=873.7	1	#p15/0,10+#p16/0,15						
wo=30.21	1	0,25*(20,485+44,05+2,35+2,675+5,275+9,02+11,70+13,36+5,97+5,97)						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja powierzchni pionowych elastyczną zaprawą uszczelniająca TYTAN PROFESSIONAL HYDRO 2K
wa=0
kn=0	0	0
id=251
nu=1.5.2

[POZYCJA]
id=221
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0927-03	0-17	0927-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja powierzchni pionowych elastyczną zaprawą uszczelniającą Tytan Professional Hydro 2K gr 4mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=132.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-06

[PRZEDMIAR]
wo=26.63	1	<ściany w osi 1/B-H> 1,30*20.485						
wo=57.26	1	<ściana w osi H/1-10> 1,30*44.05						
wo=6.53	1	<ściana w osi 10'/H-F> 1,30*(2.35+2.675)						
wo=4.22	1	<ściana w osi 10/D-E> 0.80*5.275						
wo=16.58	1	<ściana w osi D/4-10> 0.80*(9.02+11.70)						
wo=11.36	1	<ściana w osiach 1-4> 0.85*13.36						
wo=5.07	1	<ściana w osiach 4/A-B> 0.85*5.97						
wo=5.07	1	<ściana w osiach 1/A-B> 0.85*5.97						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja powierzchni poziomych elastyczną zaprawą uszczelniająca TYTAN PROFESSIONAL HYDRO 2K
wa=0
kn=0	0	0
id=1158
nu=1.5.3

[POZYCJA]
id=1159
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-17 0927-03	0-17	0927-03		1
mpn=_1211
na=Izolacja powierzchni poziomych elastyczną zaprawą uszczelniającą Tytan Professional Hydro 2K gr 4mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=107.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-06

[PRZEDMIAR]
wo=107.64	1	<strop nad garażem> 2,40*44,85						

[ELEMENT 2]
na=B-08 Izolacje cieplna
wa=0
kn=0	0	0
id=290
nu=1.6

[ELEMENT 3]
na=- izolacja pionowa płytami XPS gr. 4 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=292
nu=1.6.1

[POZYCJA]
id=293
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01	9-15	0401-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt  XPS - pionowe gr 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=33.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=7.17	1	<ściany w osi 1/B-H> 0.35*20.485						
wo=15.42	1	<ściana w osi H/1-10> 0,35*44.05						
wo=1.76	1	<ściana w osi 10'/H-F> 0,35*(2.35+2.675)						
wo=1.85	1	<ściana w osi 10/D-E> 0.35*5.275						
wo=7.25	1	<ściana w osi D/4-10> 0.35*(9.02+11.70)						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja pionowa płytami XPS gr. 10 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=299
nu=1.6.2

[POZYCJA]
id=300
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01	9-15	0401-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt  XPS - pionowe gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=88.73
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=21.92	1	<ściany w osi 1/B-H> 1.07*20.485						
wo=47.13	1	<ściana w osi H/1-10> 1,07*44.05						
wo=5.38	1	<ściana w osi 10'/H-F> 1,07*(2.35+2.675)						
wo=2.9	1	<ściana w osi 10/D-E> 0.55*5.275						
wo=11.4	1	<ściana w osi D/4-10> 0.55*(9.02+11.70)						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja pionowa płytami XPS gr. 14 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=306
nu=1.6.3

[POZYCJA]
id=307
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01	9-15	0401-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt  XPS - pionowe gr 14 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=8.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=4.68	1	<ściana w osiach 1-4> 0.35*13.36						
wo=2.09	1	<ściana w osiach 4/A-B> 0.35*5.97						
wo=2.09	1	<ściana w osiach 1/A-B> 0.35*5.97						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja pionowa płytami XPS gr 15 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=313
nu=1.6.4

[POZYCJA]
id=314
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-01	9-15	0401-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt  XPS - pionowe gr 15 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=16.44
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=8.68	1	<ściana w osiach 1-4> 0.65*13.36						
wo=3.88	1	<ściana w osiach 4/A-B> 0.65*5.97						
wo=3.88	1	<ściana w osiach 1/A-B> 0.65*5.97						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja pozioma z płyt XPS gr. 5cm
wa=0
kn=0	0	0
id=320
nu=1.6.5

[POZYCJA]
id=321
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-02	9-15	0401-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt  XPS - poziome gr 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=498.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=498.98	1	30.15*16.55						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja pozioma z płyt XPS gr. 10 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=326
nu=1.6.6

[POZYCJA]
id=327
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2008	KNR	9-15 0401-02	9-15	0401-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Izolacje cieplne z płyt  XPS - poziome gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=374.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=374.7	1	26.65*14.06						

[ELEMENT 1]
na=STAN SUROWY
wa=0
kn=0	0	0
id=332
nu=2

[ELEMENT 2]
na=B-03.1 Roboty betonowe i żelbetowe monolityczne
wa=0
kn=0	0	0
id=333
nu=2.1

[ELEMENT 3]
na=- beton rdzeni i słupów C20/25
wa=0
kn=0	0	0
id=334
nu=2.1.1

[POZYCJA]
id=2366
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0240-04	2-02	0240-04		1
mpn=121,0:2,0911
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.66	1	<słup S1.2> 0,85*0,25*3,115						
wo=3.43	1	<słup S1.6> 0,25*0,40*3,115*11						
wo=0.34	1	<słup S1.7> 0,25*0,45*3,055						
wo=0.58	1	<słup S1.8> 0,75*0,25*3,115						
wo=0.46	1	<filar F1.1> 0,51*0,345*3,055-0,095*0,095*3,055-0,165*0,095*3,055						
wo=0.23	1	<filar F2.1> 0,41*0,25*2,20						

[POZYCJA]
id=344
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0240-05	2-02	0240-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16.5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=6.34
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.19	1	<słup S1.1> 0.25*3.115*0.25						
wo=0.47	1	<słup S1.9> 0,25*0,25*2,515*3						
wo=0.79	1	<słup S1.10> 0,25*0,25*2,515*5						
wo=0.38	1	<słup S1.11> 0,25*0,25*3,055*2						
wo=0.65	1	<słup S1.12> 0,25*0,25*2,595*4						
wo=0.17	1	<słup S2.1> 0,25*0,25*2,78						
wo=0.24	1	<słup S2.2> 0,25*0,34*2,78						
wo=0.23	1	<słup S2.4> 0,25*0,325*2,78						
wo=0.17	1	<słup S2.5> 0,25*0,25*2,78						
wo=0.17	1	<słup S3.1> 0,25*0,25*2,78						
wo=0.24	1	<słup S3.2> 0,25*0,34*2,78						
wo=0.23	1	<słup S3.4> 0,25*0,325*2,78						
wo=0.17	1	<słup S3.5> 0.25*0,25*2,78						
wo=0.19	1	<słup S4.1> 0,25*0,28*2,78						
wo=0.19	1	<słup S4.2> 0,34*0,25*2,22						
wo=0.93	1	<rdzenie RD1> 0,25*0,25*1,06*14						
wo=0.93	1	<rdzenie RD2> 0,25*0,25*1,06*14						

[POZYCJA]
id=2377
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0240-07	2-02	0240-07		1
mpn=121,0:2,0911
na=Słupy żelbetowe o wysokości do 4 m w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=0.44
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.13	1	<słup S1.3> 0.25*0.165*3.055						
wo=0.11	1	<słup S2.3> 0,25*0,165*2,78						
wo=0.11	1	<słup S3.3> 0,25*0,165*2,78						
wo=0.09	1	<słup S4.3> 0,25*0,165*2,22						

[POZYCJA]
id=2289
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=0.141
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.074	1	<słup S1.1÷S1.12 i filar F1.1> 74.24/1000						
wo=0.021	1	<słup S2.1÷S2.5 i filat F2.1> 21,48/1000						
wo=0.018	1	<słup S3.1÷S3.5> 17,73/1000						
wo=0.01	1	<słup S4.1÷S4.3> 9,89/1000						
wo=0.018	1	<rdzenie attyki RD1> 17,53/1000						
ko=	<rdzenie attyki RD2< 17,53/1000			

[POZYCJA]
id=378
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0.142
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.142	1	<słup S1.1÷S1.12 i filar F1.1>  141,62/1000						

[POZYCJA]
id=387
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0.404
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.252	1	<słup S1.1÷S1.12 i filar F1.1> 251,59/1000						
wo=0.076	1	<rdzenie attyki RD1> 75,59/1000						
wo=0.076	1	<rdzenie attyki RD2> 75.59/1000						

[POZYCJA]
id=396
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=0.657
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.238	1	<słup S1.1÷S1.12 i filar F1.1> 238.07/1000						
wo=0.177	1	<słup S2.1÷S2.5 i filar F2.1> 176,90/1000						
wo=0.17	1	<słup S3.1÷S3.5> 169,69/1000						
wo=0.072	1	<słup S4.1÷S4.3> 72,24/1000						

[POZYCJA]
id=2306
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.806
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	<słup S1.1÷S1.12 i filar F1.1> 719,56/1000						
wo=0.086	1	<słup S2.1÷S2.5 i filar F2.1> 86,15/1000						

[ELEMENT 3]
na=- beton wieńcy C20/25
wa=0
kn=0	0	0
id=1955
nu=2.1.2

[POZYCJA]
id=1972
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0242-05	2-02	0242-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7.09
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=2.79	1	<wieniec W1.1> 0,25*0,25*44,60						
wo=1.54	1	<wieniec W1.2> 0,25*0,325*19,0						
wo=1.38	1	<wieniec W2.1> 0,25*0,325*17,0						
wo=1.38	1	<wieniec W3.1> 0.25*0.325*17.0						

[POZYCJA]
id=2421
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0242-06	2-02	0242-06		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=20.42
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=3.68	1	<wieniec W1.3> 0.20*0.25*73.50						
wo=0.19	1	<wieniec W1.4> 0,15*0,25*5,0						
wo=5.25	1	<wieniec W2.2> 0,20*0,25*105,0						
wo=6.35	1	<wieniec W3.2> 0,20*0,25*127,0						
wo=2.7	1	<wieniec W4.1> 0,15*0,25*72,0						
wo=2.25	1	<wieniec W4.2> 0,12*0,25*75,0						

[POZYCJA]
id=1975
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0.323
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.11	1	<wieńce W1.1÷W1.4> 110,11/1000						
wo=0.068	1	<wieńce W2.1, W2.2> 67,71/1000						
wo=0.079	1	<wieńce W3.1, W3.2> 79,48/1000						
wo=0.032	1	<wieniec W4.1> 32,41/1000						
wo=0.034	1	<wieniec W4.2> 33,97/1000						

[POZYCJA]
id=1984
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2.345
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.73	1	<wieńce W1.1÷W1.4> 729,94/1000						
wo=0.477	1	<wieńce W2.1, W2.2> 476,86/1000						
wo=0.563	1	<wieńce W3.1, W3.2> 562,99/1000						
wo=0.282	1	<wieniec W4.1> 281,50/1000						
wo=0.293	1	<wieniec W4.2> 293,04/1000						

[ELEMENT 3]
na=- beton belek i nadproży C20/25
wa=0
kn=0	0	0
id=2202
nu=2.1.3

[POZYCJA]
id=2203
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0242-03	2-02	0242-03		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=16.22
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.06	1	<belka B1.2> 0.64*0.25*6.65						
wo=3.12	1	<belka B1.3> 0.64*0.25*6.50*3						
wo=1.05	1	<belka B1.4> 0.64*0.25*6.55						
wo=1.04	1	<belka B1.5> 0,64*0,25*6,50						
wo=0.93	1	<belka B1.6> 0,64*0,25*5,80						
wo=0.47	1	<belka B1.8> 0,54*0,25*3,495						
wo=1.58	1	<belka B1.9> 0,66*0,25*9,58						
wo=0.23	1	<belka B2.2> 0,25*0,56*1,62						
wo=0.43	1	<belka B2.3> 0,25*0,56*1,655+0,25*0,49*(3,245-1,655)						
wo=0.23	1	<belka B3.2> 0,25*0,56*1,62						
wo=0.43	1	<belka B3.3> 0,25*0,56*1,655+0,25*0,49*(3,245-1,655)						
wo=0.23	1	<belka B4.2> 0,25*0,56*1,62						
wo=0.43	1	<belka B4.3> 0,25*0,56*1,655+0,25*0,49*(3,245-1,655)						
wo=1.79	1	<nadproże N2.1> 0,25*0,46*2,60*6						
wo=1.79	1	<nadproże N2.2> 0,25*0,46*2,60*6						
wo=0.21	1	<nadproże N2.3> 0,25*0,46*1,83						
wo=1.2	1	<nadproże N3.1> 0,25*0,46*2,60*4						

[POZYCJA]
id=2215
pd=	KNR-W	2-02 0242-04	2-02	0242-04		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4.94
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=4.46	1	<belka B1.10> 0,40*0,25*44,55						
wo=0.48	1	<belka B4.4> 0,25*0,44*4,36						

[POZYCJA]
id=2227
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0242-05	2-02	0242-05		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=2.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.66	1	<belka B1.1> 0,25*0,30*8,85						
wo=0.41	1	<belka B3.4> 0,25*0,25*6,575						
wo=0.45	1	<belka B4.1> 0,25*0,25*7,15						
wo=0.39	1	<nadproże N1.1> 0,25*0,30*2,60*2						
wo=0.2	1	<nadproże N1.3> 0,25*0,25*1,59*2						
wo=0.17	1	<nadproże N2.4> 0,25*0,25*1,38*2						
wo=0.1	1	<nadproże N2.5> 0,25*0,25*1,53						
wo=0.17	1	<nadproże N2.6> 0,25*0,25*2,67						
wo=0.16	1	<nadproże N3.2> 0,25*0,25*1,30*2						
wo=0.1	1	<nadproże N3.3> 0,25*0,25*1,53						
wo=0.17	1	<nadproże N3.4> 0,25*0,25*2,67						

[POZYCJA]
id=2266
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0242-06	2-02	0242-06		1
mpn=121,0:2,0911
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1.64
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.3	1	<belka B1.7> 0.20*0.25*6.0						
wo=0.44	1	<belka B2.1> 0,20*0,25*8,85						
wo=0.33	1	<belka B2.4> 0,20*0,25*6,575						
wo=0.44	1	<belka B3.1> 0,20*0,25*8,85						
wo=0.13	1	<nadproże N1.2> 0,19*0,25*2,70						
ko=				

[POZYCJA]
id=2323
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0.168
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.011	1	<nadproża N1.1÷N1.3 i belki B1.1÷B1.10> 11,39/1000						
wo=0.087	1	<nadproża N2.1÷N2.6 i belki B2.1÷B2.4> 86,85/1000						
wo=0.04	1	<nadproża N3.1÷N3.4 i belki B3.1÷B3.4> 39,61/1000						
wo=0.03	1	<nadproża N4.1 i belki B4.1÷B4.4> (20,57+9,51)/1000						

[POZYCJA]
id=2239
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1.134
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.011	1	<nadproża N1.1÷N1.3 i belki B1.1÷B1.10> 1010,88/1000						
wo=0.058	1	<nadproża N2.1÷N2.6 i belki B2.1÷B2.4> 57,83/1000						
wo=0.057	1	<nadproża N3.1÷N3.4 i belki B3.1÷B3.4> (2.48+54,41)/1000						
wo=0.008	1	<nadproża N4.1 i belki B4.1÷B4.4> 7,54/1000						

[POZYCJA]
id=2248
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0.5
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.041	1	<nadproża N1.1÷N1.3 i belki B1.1÷B1.10> 40.74/1000						
wo=0.269	1	<nadproża N2.1÷N2.6 i belki B2.1÷B2.4> 268,89/1000						
wo=0.125	1	<nadproża N3.1÷N3.4 i belki B3.1÷B3.4> 124,91/1000						
wo=0.065	1	<nadproża N4.1 i belki B4.1÷B4.4> 64,72/1000						

[POZYCJA]
id=2257
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1.652
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.98	1	<nadproża N1.1÷N1.3 i belki B1.1÷B1.10> 979,76/1000						
wo=0.31	1	<nadproża N2.1÷N2.6 i belki B2.1÷B2.4> 310,22/1000						
wo=0.255	1	<nadproża N3.1÷N3.4 i belki B3.1÷B3.4> 255,26/1000						
wo=0.107	1	<nadproża N4.1 i belki B4.1÷B4.4> 106,93/1000						

[POZYCJA]
id=2332
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=0.428
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.428	1	<nadproża N1.1÷N1.3 i belki B1.1÷B1.10> 427.98/1000						

[POZYCJA]
id=2341
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=4.106
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=4.106	1	<nadproża N1.1÷N1.3 i belki B1.1÷B1.10> 4106,49/1000						

[ELEMENT 3]
na=- beton szybu windowego C20/25
wa=0
kn=0	0	0
id=405
nu=2.1.4

[POZYCJA]
id=2578
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0701-01	2-02	0701-01		1
mpn=1211
na=Betonowe dno kanału wewnątrz budynku grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6.12	1	<SW1> 3,06*2,0						
wo=6.12	1	<SW2> 3,06*2,0						

[POZYCJA]
id=2585
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0701-02	2-02	0701-02		1
mpn=1211
na=Betonowe dno kanału wewnątrz budynku - dodatek za 2 cm różnicy grubości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=12.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=6.12	1	<SW1> 3,06*2,0						
wo=6.12	1	<SW2> 3,06*2,0						

[POZYCJA]
id=2595
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0701-03	2-02	0701-03		1
mpn=1211
na=Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.65	1	<SW1> 0,28*(3,06+3,06+1,68+1,68)						
wo=2.65	1	<SW2> 0.28*(3.06+3.06+1.68+1.68)						

[POZYCJA]
id=2602
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0701-04	2-02	0701-04		1
mpn=1211
na=Ściany kanałów wewnątrz budynku z betonu - potrącenie za każdy 2 cm różnicy w grubości
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=5.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=-2	

[PRZEDMIAR]
wo=2.65	1	<SW1> 0,28*(3,06+3,06+1,68+1,68)						
wo=2.65	1	<SW2> 0.28*(3.06+3.06+1.68+1.68)						

[POZYCJA]
id=406
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0254-03 254-04 	2-02	0254-03	 254-04 	1
mpn=72:0:13.0050998,10121,0:2,0911
na=Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości 13.005 m w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=113.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=113.07	1	<SW1> 13.005*(2.0+2.0+2.74+2.74)-1.18*2.165*4						

[POZYCJA]
id=2655
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0254-03 254-04 	2-02	0254-03	 254-04 	1
mpn=72:0:10.0050998,10121,0:2,0911
na=Ściany betonowe grubości 20 cm i wysokości 10.005 m w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=87.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=87.18	1	<SW2> 10.005*(2.0+2.0+2.74+2.74)-1.18*2.165*3						

[POZYCJA]
id=2684
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0254-05a	2-02	0254-05a		1
mpn=121,0:2,0911
na=Ściany betonowe w deskowaniu Stal-Form - potrącenie za 4cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=200.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=-4	
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=113.07	1	<SW1> 13.005*(2.0+2.0+2.74+2.74)-1.18*2.165*4						
wo=87.18	1	<SW2> 10.005*(2.0+2.0+2.74+2.74)-1.18*2.165*3						

[POZYCJA]
id=2568
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0237-02 0237-04	2-02	0237-02	 0237-04	1
mpn=100:0:2009124,10121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=12.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=12.24	1	<płyta stropowa szybu windy> 3,06*2,0*2						

[POZYCJA]
id=432
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1.372
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.793	1	<SW-1> 793.04/1000						
wo=0.579	1	<SW-2> 579,48/1000						

[POZYCJA]
id=441
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2.804
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.533	1	<SW-1> 1533,11/1000						
wo=1.271	1	<SW-2> 1271,07/1000						

[ELEMENT 3]
na=- beton stropu C20/25
wa=0
kn=0	0	0
id=431
nu=2.1.5

[POZYCJA]
id=459
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0237-02 0237-04	2-02	0237-02	 0237-04	1
mpn=100:0:1509124,10121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=798.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=26.9	1	<klatka schodowa - część wysoka > 4.90*1.83*3						
wo=17.93	1	<klatka schodowa - część niska> 4,90*1,83*2						
wo=332.33	1	<płyta stropodachu nad częścią wysoką> 14.0*24.175-3,06*2,0						
wo=421.58	1	<płyta stropodachu nad częścią niską> 14.0*30.55-3,06*2,0						

[POZYCJA]
id=764
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0237-02 0237-04	2-02	0237-02	 0237-04	1
mpn=100:0:2009124,10121,0:2,0911
na=Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami lub ścianami do 10 m2 w deskowaniu Stal-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=2092.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=930.09	1	<płyta stropowa części wysokiej> 14.0*24.175*3-4.90*5.80*3						
wo=798.56	1	<płyta stropowa części niskiej> 14.0*30.55*2-4.90*5.80*2						
wo=351.26	1	<płyta stropowa nad garażem> 13.86*23.455+30.05*0.50*5.525-4,90*5,80*2						
wo=12.24	1	<płyta stropowa szybu windy> 3,06*2,0*2						

[POZYCJA]
id=775
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4.516
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.82	1	<PS-1, PS-2> 820,23/1000						
wo=0.263	1	<PS-3> 262,56/1000						
wo=0.253	1	<PS-4, PS-5> 253,20/1000						
wo=3.18	1	<PS-6> 3180,09/1000						

[POZYCJA]
id=2143
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=25.259
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=5.796	1	<PS-1, PS-2> 5795,81/1000						
wo=9.94	1	<PS-3> 9939,78/1000						
wo=9.523	1	<PS-4, PS-5> 9523,01/1000						

[POZYCJA]
id=784
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=7.737
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=7.212	1	<PS-1, PS-2> 7211,78/1000						
wo=0.525	1	<PS-6> 525.31/1000						

[POZYCJA]
id=793
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4.393
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.139	1	<PS-1, PS-2>1138,55/1000						
wo=2.377	1	<PS-3> 2376,79/1000						
wo=0.506	1	<PS-4, PS-5> 505,90/1000						
wo=0.371	1	<PS-6> 371,30/1000						

[POZYCJA]
id=2160
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=2.409
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=2.409	1	<PS-1, PS-2> 2408,99/1000						

[ELEMENT 3]
na=- beton schodów C20/25
wa=0
kn=0	0	0
id=2473
nu=2.1.6

[POZYCJA]
id=2474
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0219-05	2-02	0219-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=97.27
jm=m2 rzutu	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=58.36	1	<część wysoka> 4,90*(5,80-1,83)*3						
wo=38.91	1	<częśc niska> 4,90*(5,80-1,83)*2						

[POZYCJA]
id=2485
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0219-06	2-02	0219-06		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=97.27
jm=m2 rzutu	000
kj=0	0	0
cj=0
krn=7	
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=58.36	1	<część wysoka> 4,90*(5,80-1,83)*3						
wo=38.91	1	<częśc niska> 4,90*(5,80-1,83)*2						

[POZYCJA]
id=2501
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0.153
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.153	1	<biegi schodowe> 153,29/1000						

[POZYCJA]
id=2510
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1.202
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.202	1	<biegi schodowe> 1202,27/1000						

[POZYCJA]
id=2519
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:3,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=0.707
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.707	1	<biegi schodowe> 707,13/1000						

[ELEMENT 3]
na=- beton C20/25 płyt balkonowych z elementami ISOCORB
wa=0
kn=0	0	0
id=891
nu=2.1.7

[POZYCJA]
id=892
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0237-01 0237-04	2-02	0237-01	 0237-04	1
mpn=100:0:2009124,10121,0:2,0911
na=Płyta balkonowa z betonu C20/25 o powierzchni do 5,0m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=79
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=31.6	1	<poziom +1> 3.95*8						
wo=31.6	1	<poziom +2> 3,95*8						
wo=15.8	1	<poziom +3> 3,95*4						

[POZYCJA]
id=903
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0237-02 0237-04	2-02	0237-02	 0237-04	1
mpn=100:0:2009124,10121,0:2,0911
na=Płyta balkonowa z betonu C20/25 o powierzchni do 10,0m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=17.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=7.74	1	<poziom +1> 7,74						
wo=9.71	1	<poziom +2> 9,71						

[POZYCJA]
id=2177
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=0.935
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.935	1	<płyty balkonowe> 934,78/1000						

[POZYCJA]
id=2186
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0259-02	2-02	0259-02		1
mpn=121,0:2,0911
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1.465
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
prn=3
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=1.465	1	<płyty balkonowe> 1465,27/1000						

[POZYCJA]
id=2195
pd=Energobudowa wyd.I,biuletyny do 9 1996	KNR	13-12 0404-05	13-12	0404-05		1
mpn=1211
na=Przygotowanie i montaż elementów ISOKORB K90-CV35-V8-h200
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=0.77
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-03.1

[PRZEDMIAR]
wo=0.77	1	(20*2,10+5,02+4,12)*15/1000						

[ELEMENT 2]
na=B-05 Roboty murarskie i murowe
wa=0
kn=0	0	0
id=822
nu=2.2

[ELEMENT 3]
na=- roboty murarskie z bloczków betonu komórkowego YTONG gr 24 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=823
nu=2.2.1

[POZYCJA]
id=824
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0144-04	2-02	0144-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej o gładkiej 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=10.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=10.57	1	<podmurówka pod okna balkonowe> 0.14*2.10*(13+7+10)+0.14*1.25*(6+4)						

[ELEMENT 3]
na=- roboty murarskie i murowe z boczków POROTHERM P+W gr 25 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=831
nu=2.2.2

[POZYCJA]
id=832
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0163-02	0-27	0163-02		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1874.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
ko=	<poziom 0> 			
wo=623.31	1	3.04*(2.35+8.35+9.03+5.97+13.36+5.97+8.88+11.70+4.75+4.80+4.80+9.27+4.75+5.03+2.68+2.35+44.5+5.32+3.0+3.02+1.40+1.24+7.80+4.90+4.19+5.15+4.75+5.80+3.03+2.25+2.10+2.25+2.10+2.25+2.10+2.25+2.10+2.25+2.10+2.25+2.10)-2.20*2.20-2.10*2.18-1.33*1.33-2.10*2.18-1.33*1.33-2.20*2.90-1.0*2.05*8-#p23						
ko=	<poziom +1>			
wo=423.67	1	2.78*(8.60+15.33+13.75+10.18+30.55+6.60+6.90+44.05+6.65+7.39+4.90+5.15+2.52+2.52+6.05+4.90+6.65+3.65+1.82+3.58)-1.33*1.33-2.10*2.18-1.33*1.33*3-2.10*2.18-1.33*1.33*3-2.10*2.18-1.33*1.33-1.25*2.18*3-1.33*1.33-2.10*2.18-1.33*1.33-2.10*2.18-1.33*1.33*2-2.10*2.18-1.33*1.33-2.10*2.18-1.33*1.33*2-2.10*2.18*2-1.33*1.33*2-2.10*2.18*2-1.33*1.33*2-2.10*2.18-0.80*2.03*2-1.0*2.05*3-0.8*2.03*2						
ko=	<poziom +2>			
wo=446.31	1	2,78*(8,60+15,33+13,75+10,18+30,55+6,60+6,90+44,05+6,65+7,64+4,90+4,90+2,52+2,52+6,03+4,90+6,65+3,65+1,82+3,58)-2,10*2,18-1,25*2,18-2,10*2,18-1,33*1,33*2-2,10*2,18-1,33*1,33*5-1,25*2,18*2-1,33*1,33*3-1,25*2,18-2,10*2,18-1,33*1,33*2-2,10*2,18-1,33*1,33*6-2,10*2,18*4-1,25*2,18						
ko=	<poziom +3>			
wo=222.38	1	2,78*(8,60+15,33+13,50+24,18+13,50+5,06+7,64+5,06+4,90)-2,10*2,18*6-1,25*2,18*2-1,33*1,33*5-3,86*0,50-0,80*2,03-1,0*2,05*2						
ko=	<attyki>			
wo=78.9	1	1,06*(30,38+13,50+30,55)						
wo=79.88	1	1,06*(24,18+13,50+24,18+13,50)						

[ELEMENT 3]
na=- roboty murarskie i murowe z bloczków POROTHERM AKU 25/37,50 gr 25cm
wa=0
kn=0	0	0
id=838
nu=2.2.3

[POZYCJA]
id=839
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0163-02	0-27	0163-02		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM 25/37,5 AKU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=788.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
ko=	<poziom 0>			
wo=40.73	1	3,04*14,0-0,90*2,03						
ko=	<poziom +1>			
wo=318.75	1	2.78*(13.50+6.70+0.52+2.33+6.65+8.26+5.19+0.34+1.40+13.50+13.50+13.50+2.20+0.42+9.65+4.15+6.65+4.90+1.45+6.50)-0.90*2.03*9-1.0*2.05						
ko=	<poziom +2>			
wo=319.39	1	2.78*(13.50+6.70+0.52+2.33+6.65+8.26+5.19+0.34+1.40+13.50+13.50+13.50+2.20+0.42+9.65+4.38+4.90+6.65+1.45+6.50)-0.90*2.03*9-1.0*2.05						
ko=	<poziom +3>			
wo=109.77	1	2,78*(13,50+6,70+1,59+0,52+2,33+6,65+8,26+1,45+1,70)-0,90*2,03*4-0,80*2,03						

[ELEMENT 3]
na=- roboty murarskie i murowe z bloczków POROTHERM P+W gr 18,8cm
wa=0
kn=0	0	0
id=845
nu=2.2.4

[POZYCJA]
id=846
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0163-01	0-27	0163-01		1
mpn=_1211
na=Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=25.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
ko=	<poziom 0>			
wo=12.41	1	3,04*(1,82+0,91+0,89+1,81)-1,0*2,05*2						
ko=	<poziom +1>			
wo=5.06	1	2,78*(0,91+0,91)						
ko=	<poziom +2>			
wo=5.06	1	2,78*(0,91+0,91)						
ko=	<poziom +3>			
wo=2.53	1	2.78*0.91						

[ELEMENT 3]
na=- roboty murarskie i murowe z bloczków POROTHERM P+W gr 11,5cm
wa=0
kn=0	0	0
id=867
nu=2.2.5

[POZYCJA]
id=868
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0165-02	0-27	0165-02		1
mpn=_1211
na=Murku szachtów instalacyjnych na dachu budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=33.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
ko=	<murki szachtów i kominków instalacyjnych na dachu>			
wo=18.31	1	<część niższa> 0,59*(1,815+1,815+1,815+1,815+0,30+0,30+0,30)+0,34*(0,585+0,585+0,30+0,30)+0,59*(0,975+0,975+0,30+0,30)+0,34*(0,585+0,585+0,30+0,30)+0,59*(1,585+1,585+0,30+0,30)+0,59*(0,82+0,82+0,325+0,325)+0,59*(0,33+0,33+0,54+0,54)+0,59*(3,305+3,305+0,30+0,30+0,30+0,30)+0,59*(0,325+0,325+0,82)+0,59*(0,33+0,33+0,54)						
wo=14.9	1	<część wyższa> 0,59*(0,25*2+1,715*2)+0,59*(0,92*2+0,30*2)+0,59*(0,715*2+0,485*2)+0,32*(0,585*2+0,30*2)+0,59*(1,275*2+0,40*2)+0,34*(0,53*2+0,355*2)+0,59*(0,25*4+3,77*2)+0,59*(0,25*2+1,06*2)						

[POZYCJA]
id=2623
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0165-02	0-27	0165-02		1
mpn=_1211
na=Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1341.82
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
ko=	<poziom 0>			
wo=114.71	1	3.04*(2.64+2.64+9.40+2.96+3.03+1.61+1.61+1.61+1.61+2.52+2.96+0.25+0.95+1.20+2.43+1.68+2.52)-0,90*2,05*2-0,80*2,03*5						
ko=	<poziom +1> 			
wo=498.44	1	2.78*(0.16+0.16+0.25+0.25+0.25+0.26+0.30+0.30+0.30+0.30+0.31+0.32+0.32+0.41+0.44+0.49+0.83+0.84+0.95+0.97+1.05+1.15+1.32+1.34+1.35+1.36+1.41+1.51+1.51+1.53+1.53+1.58+1.58+1.59+1.59+1.6+1.6+1.61+1.61+1.61+1.61+1.64+1.67+1.70+1.70+1.71+1.71+1.71+1.71+1.71+1.76+1.79+1.83+1.83+1.91+2.12+2.12+2.20+2.29+2.33+2.39+2.39+2.5+2.52+2.52+2.52+2.52+2.53+2.57+2.71+2.71+2.78+2.84+2.84+2.90+2.92+2.96+3.0+3.03+3.03+3.07+3.08+3.08+3.26+3.52+3.52+3.54+3.58+3.58+4.1+4.58+4.90+4.90+6.65+9.47)-0,80*2,03*25						
ko=	<poziom +2>			
wo=500.58	1	2.78*(0.16+0.17+0.25+0.25+0.25+0.26+0.30+0.30+0.30+0.30+0.31+0.32+0.32+0.33+0.41+0.42+0.43+0.44+0.49+0.60+0.69+0.83+0.83+0.95+0.97+1.05+1.16+1.32+1.34+1.35+1.36+1.37+1.40+1.51+1.51+1.53+1.53+1.58+1.58+1.59+1.59+1.6+1.6+1.61+1.61+1.61+1.61+1.64+1.67+1.7+1.7+1.71+1.71+1.71+1.71+1.71+1.75+1.79+1.83+1.83+1.91+2.12+2.12+2.2+2.29+2.33+2.39+2.39+2.41+2.5+2.52+2.52+2.52+2.53+2.57+2.71+2.71+2.78+2.78+2.84+2.92+2.96+2.97+3.0+3.03+3.03+3.08+3.08+3.26+3.52+3.52+3.54+3.58+3.58+4.1+4.69+4.9+4.9+6.65+9.47)-0,80*2,03*25						
ko=	<poziom +3>			
wo=228.09	1	2.78*(0.17+0.25+0.25+0.30+0.37+0.42+0.49+0.6+0.8+0.83+1.02+1.05+1.32+1.60+1.60+1.61+1.61+1.61+1.61+1.65+1.75+1.91+2.13+2.33+2.39+2.39+2.52+2.53+2.57+2.71+2.71+2.72+2.90+2.96+3.0+3.03+3.26+4.10+4.58+6.77+9.47)-0,80*2,03*10						

[ELEMENT 3]
na=- wykonanie przeszkleń z luksferów
wa=0
kn=0	0	0
id=1239
nu=2.2.6

[POZYCJA]
id=1248
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0127-05	2-02	0127-05		1
mpn=_1211
na=Przeszklenia wykonane z luksferów 19x19x5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=22.46
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-05

[PRZEDMIAR]
wo=4.84	1	2.20*2.20						
wo=17.62	1	0,40*44,05						

[ELEMENT 2]
na=B-06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
wa=0
kn=0	0	0
id=882
nu=2.3

[ELEMENT 3]
na=- izolacja z folii PE
wa=0
kn=0	0	0
id=883
nu=2.3.1

[POZYCJA]
id=884
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=129.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-06

[PRZEDMIAR]
wo=5.51	1	<poziom 0> 1.98+3.53						
wo=50.54	1	<poziom +1> 1,98+3,53+5,60+5,80+5,08+6,21+1,65+6,21+1,65+5,07+4,02+3,74						
wo=50.54	1	<poziom +2> 1,98+3,53+5,60+5,80+5,08+6,21+1,65+6,21+1,65+5,07+4,02+3,74						
wo=22.46	1	<poziom +3> 1,98+3,53+5,60+5,80+5,55						

[ELEMENT 2]
na=B-07 Pokrycie dachowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1083
nu=2.4

[ELEMENT 3]
na=- ułożenie paroizolacji
wa=0
kn=0	0	0
id=1084
nu=2.4.1

[POZYCJA]
id=1085
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-01	AT-09	0201-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie paroizolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=790.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=442	1	<część niższa> 30,30*13,50+30,30*0,25*2+13,50*0,25*2+0,25*(1,0+1,0+0,44+0,44+3,305+0,53+0,555+0,82+0,56+0,54+2,99+2,0+1,585+0,53+0,975+0,53+0,53+3,765)*2						
wo=348.08	1	<część wyższa> 13,50*23,675+13,50*0,25*2+23,675*0,25*2+0,25*(0,48+3,77+0,48+1,06+1,0+1,0+2,0+2,99+1,275+0,63+0,92+0,53+0,715+0,715+1,715+0,48)*2						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja termiczna dachu z plyt z wełny mineranej Rockwool Monrock gr. 20cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1092
nu=2.4.2

[POZYCJA]
id=1093
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej Rockwool Monrock gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=728.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=409.05	1	<część niższa> 30.30*13.50						
wo=319.61	1	<część wyższa> 13.50*23.675						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja termiczna dachu z płyt z wełny mineralnej Rockwool Hardrock gr. 5 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1099
nu=2.4.3

[POZYCJA]
id=1100
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0612-04	2-02	0612-04		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej Rockwool Hardrock gr. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=728.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=409.05	1	<część niższa> 30.30*13.50						
wo=319.61	1	<część wyższa> 13.50*23.675						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja termiczna attyki z płyt z wełny mineralnej gr. 10 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1111
nu=2.4.4

[POZYCJA]
id=1112
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0612-06	2-02	0612-06		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej pionowe gr. 10 cm - ściany attyki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=103.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=51.87	1	<część niższa> 30.30*0,70*2+13.50*0,70						
wo=52.04	1	<część wyższa> 13.50*0,70*2+23.675*0,70*2						

[ELEMENT 3]
na=- ułożenie membrany dachowej EPDM Superseal gr 2,3mm
wa=0
kn=0	0	0
id=1118
nu=2.4.5

[POZYCJA]
id=1119
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0201-03	AT-09	0201-03		1
mpn=1211
na=Ułożenie membrany dachowej EPDM gr. 2,3mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=960.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=524.65	1	<część niższa> 30.30*13.50+1,56*30,30*2+13,50*1,56						
wo=435.6	1	<część wyższa> 13.50*23.675+13,50*1,56*2+23,675*1,56*2						

[POZYCJA]
id=1144
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0502-04	AT-27	0502-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wklejenie taśmy uszczelniającej thermobond
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=161.95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=87.6	1	<część niższa> 30,30*2+13,50*2						
wo=74.35	1	<część wyższa> 13,50*2+23,675*2						

[ELEMENT 3]
na=- obróbki blacharskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1625
nu=2.4.6

[POZYCJA]
id=1626
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0514-02	2-02	0514-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy aluminiowej 0,7mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=131.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=131.96	1	<attyki> 0,88*(13,50+13,50+24,18+24,18+30,55+30,55+13,50)						

[POZYCJA]
id=2731
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0514-01	2-02	0514-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=13.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	<szachty instalacyjne na dachu> 			
wo=8.98	1	<część niska> 0.25*(0.53*2+3.705*2)+0.25*(0.585*2+0.53*2)+0.25*(0.975*2+0.53*2)+0.25*(0.585*2+0.53*2)+0.25*(1.585*2+0.53*2)+0.25*(0.555*2+0.82*2)+0.25*(0.56*2+0.54*2)+0.25*(3.305*2+0.53*2)+0.25*(0.44*2+0.82)+0.25*(0.445*2+0.54)						
wo=4.05	1	<część wysoka> 0.25*(0.63*2+1.275*2)+0.25*(0.53*2+0.585*2)+0.25*(0.92*2+0.53*2)+0.25*(0.715*2+0.715*2)+0.25*(1.715*2+0.48*2)						

[ELEMENT 2]
na=B-08 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa
wa=0
kn=0	0	0
id=978
nu=2.5

[ELEMENT 3]
na=- izolacja cieplna - wełna mineralna lamelowa gr. 10 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=979
nu=2.5.1

[POZYCJA]
id=980
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0613-01	2-02	0613-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt z wełny mineralnej lamelowej gr 10 cm klejonej od spodu konstrukcji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=649.03
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=649.03	1	<poziom 0> 590.08+7.78+8.15+6.59+15.38+8.62+7.32+5.11						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja cieplna - podposadzkowa warstwa styropianu gr. 3 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=995
nu=2.5.2

[POZYCJA]
id=996
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=izolacja cieplna z płyt styropianu twardego gr 3 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=1291.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=530.48	1	<poziom +1> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=530.48	1	<poziom +2> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=230.82	1	<poziom +3> 275,13-14,63-15,57-4,49-3,67-2,21-2,08-1,66						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja cieplna - podposadzkowa warstwa styropianu gr. 4 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1002
nu=2.5.3

[POZYCJA]
id=1003
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=izolacja cieplna z płyt styropianu twardego gr. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=72.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=72.17	1	<poziom 0> 11,91+1,98+24,50+10,38+12,62+7,25+3,53						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja cieplna - podposadzkowa warstwa styropianu gr. 6cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1009
nu=2.5.4

[POZYCJA]
id=1010
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=izolacja cieplna z płyt styropianu twardego gr. 6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=166.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=68.56	1	<poziom +1> 23,03+4,49+17,18+4,46+3,67+2,21+2,08+1,66+3,71+1,69+2,12+2,26						
wo=68.56	1	<poziom +2> 23,03+4,49+17,18+4,46+3,67+2,21+2,08+1,66+3,71+1,69+2,12+2,26						
wo=29.68	1	<poziom +3> 15,57+4,49+3,67+2,21+2,08+1,66						

[ELEMENT 3]
na=- warstwa izolacji ze styropianu akustycznego gr. 4 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1016
nu=2.5.5

[POZYCJA]
id=1017
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0612-03	2-02	0612-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwdźwiękowe z poiome z płyt styropianu akustycznego gr. 4 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1363.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
wo=72.17	1	<poziom 0> 11,91+1,98+24,50+10,38+12,62+7,25+3,53						
wo=530.48	1	<poziom +1> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=530.48	1	<poziom +2> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=230.82	1	<poziom +3> 275,13-14,63-15,57-4,49-3,67-2,21-2,08-1,66						

[ELEMENT 3]
na=- izolacja z plyt styropianowych gr. 10 cm szachtów instalacyjnych na dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=2723
nu=2.5.6

[POZYCJA]
id=2724
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-10	2-02	0608-10		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe gr 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=44.04
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-08

[PRZEDMIAR]
ko=	<szachty instalacyjne na dachu> 			
wo=27.56	1	<część niska> 0,59*(0,53*2+3,705*2)+0,34*(0,585*2+0,53*2)+0,59*(0,975*2+0,53*2)+0,34*(0,585*2+0,53*2)+0,75*(2,99*2+2,0*2)+0,59*(1,585*2+0,53*2)+0,59*(0,555*2+0,82*2)+0,59*(0,56*2+0,54*2)+0,59*(3,305*2+0,53*2)+0,59*(0,44*2+0,82)+0,59*(0,445*2+0,54)						
wo=16.48	1	<część wysoka> 0,75*(2,0*2+2,99*2)+0,59*(0,63*2+1,275*2)+0,34*(0,53*2+0,585*2)+0,59*(0,92*2+0,53*2)+0,59*(0,715*2+0,715*2)+0,59*(1,715*2+0,48*2)						

[ELEMENT 2]
na=B-15 Podłogi i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=1023
nu=2.6

[ELEMENT 3]
na=- warstwa izolacji z folii PE gr 0,2 mm
wa=0
kn=0	0	0
id=2633
nu=2.6.1

[POZYCJA]
id=2634
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=1363.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-15

[PRZEDMIAR]
wo=72.17	1	<poziom 0> 11.91+1.98+24.50+10.38+12.62+7.25+3.53						
wo=530.48	1	<poziom +1> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=530.48	1	<poziom +2> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=230.82	1	<poziom +3> 275,13-14,63-15,57-4,49-3,67-2,21-2,08-1,66						

[ELEMENT 3]
na=- wylewka cementowa klasy C12 F4 - warstwa grubości 5 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1024
nu=2.6.2

[POZYCJA]
id=1025
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1104-02 1104-03 	2-02	1104-02	 1104-03 	1
mpn=153:0:5009222,101211
na=Wykonanie wylewki cementowej grubości 5cm klasy C12 F4 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1363.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-15

[PRZEDMIAR]
wo=72.17	1	<poziom 0> 11,91+1,98+24,50+10,38+12,62+7,25+3,53						
wo=530.48	1	<poziom +1> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=530.48	1	<poziom +2> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=230.82	1	<poziom +3> 275,13-14,63-15,57-4,49-3,67-2,21-2,08-1,66						

[POZYCJA]
id=1042
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		1
mpn=_1211
na=Zbrojenie wylewki cementowej siatką 10x10 z drutu 3-4mm w miejscach skrzyżowań instalacji podposadzkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=410.27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-15

[PRZEDMIAR]
wo=20.79	1	<poziom 0> 11,91+1,98*0,50+3,53*0,50+24,50*0,25						
wo=154.91	1	<poziom +1> 11,91+1,98*0,50+25,22*0,25+3,53*0,50+7,25+20,48*0,25+5,60*0,50+10,25+5,80*0,50+24,28*0,25+4,26+21,01*0,25+5,08*0,50+8,46+6,21*0,50+29,95*0,25+1,65*0,50+8,46+6,21*0,50+29,95*0,25+1,65*0,50+6,36+5,07*0,50+21,65*0,25+10,56+4,02*0,50+23,93*0,25+7,11+23,60*0,25+3,74*0,50						
wo=154.91	1	<poziom +2> 11,91+1,98*0,50+25,22*0,25+3,53*0,50+7,25+20,48*0,25+5,60*0,50+10,25+5,80*0,50+24,28*0,25+4,26+21,01*0,25+5,08*0,50+8,46+6,21*0,50+29,95*0,25+1,65*0,50+8,46+6,21*0,50+29,95*0,25+1,65*0,50+6,36+5,07*0,50+21,65*0,25+10,56+4,02*0,50+23,93*0,25+7,11+23,60*0,25+3,74*0,50						
wo=79.66	1	<poziom +3> 11,91+1,98*0,50+25,22*0,25+3,53*0,50+7,25+20,48*0,25+5,60*0,50+5,80*0,50+10,25+24,28*0,25+11,21+20,62*0,50+5,55*0,50						

[ELEMENT 3]
na=- wylewka cementowa klasy C12 F4 - warstwa grubości 6,5 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1048
nu=2.6.3

[POZYCJA]
id=1049
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1104-02 1104-03 	2-02	1104-02	 1104-03 	1
mpn=153:0:6509222,101211
na=Wykonanie wylewki cementowej grubości 6,5cm klasy C12 F4 zbrojonej zbrojeniem rozproszonym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=166.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-15

[PRZEDMIAR]
wo=68.56	1	<poziom +1> 23,03+4,49+17,18+4,46+3,67+2,21+2,08+1,66+3,71+1,69+2,12+2,26						
wo=68.56	1	<poziom +2> 23,03+4,49+17,18+4,46+3,67+2,21+2,08+1,66+3,71+1,69+2,12+2,26						
wo=29.68	1	<poziom +3> 15,57+4,49+3,67+2,21+2,08+1,66						

[ELEMENT 3]
na=- taśma dylatacyjna układana obwodowo na styku ze ścianami
wa=0
kn=0	0	0
id=1070
nu=2.6.4

[POZYCJA]
id=1071
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0123-02	0-33	0123-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej obwodowo
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=1792.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-15

[PRZEDMIAR]
wo=83.63	1	<poziom 0> 83,63						
wo=701.91	1	<poziom +1> 380,40+312,57+4,47+4,47						
wo=701.91	1	<poziom +2> 380,40+312,57+4,47+4,47						
wo=305.47	1	<poziom +3> 219,04+86,43						

[ELEMENT 1]
na=STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY
wa=0
kn=0	0	0
id=880
nu=3

[ELEMENT 2]
na=B-09 Montaż stolarki i ślusarki
wa=0
kn=0	0	0
id=470
nu=3.1

[ELEMENT 3]
na=- dostawa i montaż drzwi
wa=0
kn=0	0	0
id=471
nu=3.1.1

[POZYCJA]
id=513
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne, p.poż EI 30, stalowe, ościeżnica obejmująca, przylgowa klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, bezpieczne z rączką "U", profile i skrzydło malowane proszkowo, samozamykacz pozwalający na rozwarcie skrzydła powyżej 90°, nie zaniżający światła przejścia.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=8.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=8.2	1	<D2> 1.0*2.05*4						

[POZYCJA]
id=523
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne, p.poż EI 60, stalowe, ościeżnica obejmująca, przylgowa. klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, bezpieczne z rączką "U", profile i skrzydło malowane proszkowo, samozamykacz pozwalający na rozwarcie skrzydła powyżej 90°, nie zaniżający światła przejścia.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=2.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=2.15	1	<D3> 1.0*2.15						

[POZYCJA]
id=543
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne, stalowe, ościeżnica obejmująca, przylgowa, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej,  bezpieczne z rączką "U", profile i skrzydło malowane proszkowo, samozamykacz pozwalający na rozwarcie skrzydła powyżej 90°, nie zaniżający światła przejścia.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=3.69
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=3.69	1	<D4> 0,90*2,05*2						

[POZYCJA]
id=553
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnętrzne, wejściowe. Klasa RC3, Rw min.32 dB, 1310ościeżnica obejmująca, bezprzylgowa, z maskownicą w kolorze drzwi.1310klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, skrzydło gładkie, w okleinie drewnopodobnej, konstrukcja skrzydła z klejonki w ramie z litego drewna, wykończenie płytą hdf. Próg ze stali nierdzewnej wys. max 1.5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=42.02
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=42.02	1	<D5> 0,90*2,03*23						

[POZYCJA]
id=564
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnątrzlokalowe. Ościeżnica obejmująca, okleinowana, bezprzylgowa. Klamki i szyldy ze stali nierdzewnej. Skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiakow poziomych i płycin wypełnionych szybami matowymi wykonanymi ze szkła hartowanego. Szyby matowe o grubości 6 mm. Zamek na klucz zwykły dostosowany pod wkładkę patentową.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=80.39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=80.39	1	<D6> 0.90*2.03*44						

[POZYCJA]
id=574
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1027-02	2-02	1027-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Drzwi wewnątrzlokalowe, ościeżnica obejmująca, okleinowana, bezprzylgowa. Klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, skrzydła w zależności od wzoru składają się z ramiakow poziomych i płycin wypełnionych szybami matowymi wykonanymi ze szkła hartowanego, szyby matowe o grubości 6 mm, zamek na klucz zwykły, z blokadą łazienkową.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=56.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=56.64	1	<D7> 0.90*2.03*31						

[POZYCJA]
id=584
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, przestrzeń między profilami wypełniona szkłem bezpiecznym, profile malowane proszkowo, klamki zewn. z aluminium lub stali nierdzewnej, samozamykacz pozwalający na rozwarcie skrzydła powyżej 90°, nie zaniżający światła przejścia.  Próg max. 2 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=10.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=10.25	1	<D9> 1.0*2.05*5						

[POZYCJA]
id=594
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne, p.poż EI 60, stalowe, ościeżnica obejmująca, przylgowa, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, bezpieczne z rączką "U", profile i skrzydło malowane proszkowo, samozamykacz pozwalający na rozwarcie skrzydła powyżej 90°, nie zaniżający światła przejścia.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=10.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=10.25	1	<D10> 1.0*2.05*5						

[ELEMENT 3]
na=- dostawa i montaż ślusarki drzwiowej
wa=0
kn=0	0	0
id=604
nu=3.1.2

[POZYCJA]
id=605
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne, p.poż EIS 30, aluminiowe, przestrzeń między profilami wypełniona szkłem bezpiecznym, profile malowane proszkowo, klamki zewn. z aluminium lub stali nierdzewnej, samozamykacz pozwalający na rozwarcie skrzydła powyżej 90°, nie zaniżający światła przejścia. 1310Próg max. 2 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=8.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=8.6	1	<D1> 1,0*2,15*4						

[POZYCJA]
id=615
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-06	2-02	1040-06		1
mpn=_1211
na=System fasadowy słupowo - ryglowy  FZ1 300/256 w systemie np YAWAL FA50N, lub równoważny, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 28dB, kolor ślusarki RAL 7016, od zewnątrz na skrzydle czynnym antaba ze stali nierdzewnej, od wewnątrz klamka, skrzydło bierne bez klamek, odblokowanie ręczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=7.68
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=7.68	1	<FZ1> 3,0*2,56						

[POZYCJA]
id=1174
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-06	2-02	1040-06		1
mpn=_1211
na=System fasadowy słupowo - ryglowy  FZ1 908/256 w systemie np YAWAL FA50N, lub równoważny, współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 28dB, kolor ślusarki RAL 7016, od zewnątrz na skrzydle czynnym antaba ze stali nierdzewnej, od wewnątrz klamka, skrzydło bierne bez klamek, odblokowanie ręczne
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=23.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=23.24	1	<FZ2> 9,08*2,56						

[POZYCJA]
id=802
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwiczki rewizyjne z malowanej proszkowo blachy aluminiowej zamykane na kluczyk , osadzone w murze w ramce stalowej malowane dwustronnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=0.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	<DR> 0,80*1,20						

[ELEMENT 3]
na=- dostawa i montaż okien PCV
wa=0
kn=0	0	0
id=645
nu=3.1.3

[POZYCJA]
id=646
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-11	0-19	1023-11		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna PCV , skrzydło uchylno rozwieralne + kwatera fix, współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu szyba + profil min  1,1 W/(m2K), współczynnik izolacyjności akustycznej  okien oraz nawiewników min. Rw 35dB, kolor stolarki: drewnopodobny (laminat + barwiony rdzeń), zapewniające współczynnik g na poziomie max. 0,35 poprzez parametr szklenia lub wyposażenie w rolety wewnętrzne w kolorze białym,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=105.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=59.51	1	<O1> 2.10*2.18*13						
wo=45.78	1	<O5> 2,10*2,18*10						

[POZYCJA]
id=657
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-07	0-19	1023-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna PCV , skrzydło uchylno rozwieralne, współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu szyba + profil min  1,1 W/(m2K), współczynnik izolacyjności akustycznej  okien oraz nawiewników min. Rw 35dB, kolor stolarki: drewnopodobny (laminat + barwiony rdzeń), zapewniające współczynnik g na poziomie max. 0,35 poprzez parametr szklenia lub wyposażenie w rolety wewnętrzne w kolorze białym,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=72.53
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=35.38	1	<O2> 1,33*1,33*20						
wo=37.15	1	<O3> 1,33*1,33*21						

[POZYCJA]
id=668
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-11	0-19	1023-11		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna PCV , skrzydło uchylno rozwieralne + skrzydło rozwieralne, współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu szyba + profil min  1,1 W/(m2K), współczynnik izolacyjności akustycznej  okien oraz nawiewników min. Rw 35dB, kolor stolarki: drewnopodobny (laminat + barwiony rdzeń), zapewniające współczynnik g na poziomie max. 0,35 poprzez parametr szklenia lub wyposażenie w rolety wewnętrzne w kolorze białym,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=32.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=32.05	1	<O4> 2.10*2.18*7						

[POZYCJA]
id=679
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-07	0-19	1023-07		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna PCV , skrzydło uchylno rozwieralne , współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu szyba + profil min  1,1 W/(m2K), współczynnik izolacyjności akustycznej  okien oraz nawiewników min. Rw 35dB, kolor stolarki: drewnopodobny (laminat + barwiony rdzeń), zapewniające współczynnik g na poziomie max. 0,35 poprzez parametr szklenia lub wyposażenie w rolety wewnętrzne w kolorze białym,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=27.25
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=16.35	1	<O6> 1,25*2,18*6						
wo=10.9	1	<O8> 1,25*2,18*4						

[POZYCJA]
id=690
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-04	0-19	1023-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna PCV , skrzydło uchylne współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu szyba + profil min  1,1 W/(m2K), współczynnik izolacyjności akustycznej  okien oraz nawiewników min. Rw 35dB, kolor stolarki: drewnopodobny (laminat + barwiony rdzeń), zapewniające współczynnik g na poziomie max. 0,35 poprzez parametr szklenia lub wyposażenie w rolety wewnętrzne w kolorze białym,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=3.54
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=3.54	1	<O7> 1,33*1,33*2						

[POZYCJA]
id=711
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-09	0-19	1023-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna PCV , kwatera fix+kwatera fix nieprzezierna+kwatera fix+skrzydło uchylno-rozwieralne+kwatera fix, współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu szyba + profil min  1,1 W/(m2K), współczynnik izolacyjności akustycznej  okien oraz nawiewników min. Rw 35dB, kolor stolarki: drewnopodobny (laminat + barwiony rdzeń), zapewniające współczynnik g na poziomie max. 0,35 poprzez parametr szklenia lub wyposażenie w rolety wewnętrzne w kolorze białym,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=1.93	1	<O9> 3.86*0,50						

[POZYCJA]
id=742
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-03	0-19	1023-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okna PCV , skrzydło uchylne współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu szyba + profil min  1,1 W/(m2K), współczynnik izolacyjności akustycznej  okien oraz nawiewników min. Rw 35dB, kolor stolarki: drewnopodobny (laminat + barwiony rdzeń), zapewniające współczynnik g na poziomie max. 0,35 poprzez parametr szklenia lub wyposażenie w rolety wewnętrzne w kolorze białym,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=0.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=0.66	1	<O10> 1,33*0,50						

[ELEMENT 3]
na=- dostawa i montaż wyłazu dachowego
wa=0
kn=0	0	0
id=753
nu=3.1.4

[POZYCJA]
id=754
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1016-07	2-02	1016-07		1
mpn=_1211
na=Wyłaz dachowy na podstawie prostokątnej o wysokości 50cm z izolacją termiczną z twardej wełny mineralnej o współczynniku U=1,41 W/m2K, wypełnienie skrzydła płyta z poliwęglanu komorowego, mechniczny układ otwierający umożliwiający utrzymanie skrzydła wyłazu w pozycji pod kątem 90 st., wyposażony w zamek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	<W1> 2						

[ELEMENT 3]
na=- dostawa i montaż bramy segmentowej, garażowej
wa=0
kn=0	0	0
id=2135
nu=3.1.5

[POZYCJA]
id=2136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1106-03	2	1106-03		1
mpn=1211
na=Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	<brama garażowa> 5,0*2,40						

[ELEMENT 3]
na=- parapety wewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=1534
nu=3.1.6

[POZYCJA]
id=1535
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0118-08	0-33	0118-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż parapetów wewnętrznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=62.38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=62.38	1	1.33*44+3.86						

[ELEMENT 3]
na=- obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 3,0mm
wa=0
kn=0	0	0
id=1633
nu=3.1.7

[POZYCJA]
id=1634
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0535-03	2-02	0535-03		1
mpn=1211
na=Obrobienie progów z blachy stalowej ocynkowanej gr 3,0mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=18.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-09

[PRZEDMIAR]
wo=18.12	1	0.24*2.10*(13+7+10)+0.24*1.25*(6+4)						

[ELEMENT 2]
na=B-11 Tynkowanie i okładziny ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=881
nu=3.2

[ELEMENT 3]
na=- tynki gipsowe gr. 1 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1199
nu=3.2.1

[POZYCJA]
id=1184
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0302-02	K-04	0302-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu ceramicznym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=4479.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=280.62	1	<poziom 0> 3.04*(39.78+13.18+14.83+10.82+8.02+5.68)						
ko=	<poziom +1>			
wo=245.94	1	2.64*(40.06+13.32+15.11+10.96+8.03+5.68)						
wo=176.09	1	2,64*(14,93+10,12+30,30+11,35)						
wo=164.31	1	2,64*(37,40+14,72+10,12)						
wo=131	1	2,64*(26,55+13,74+9,33)						
wo=233.27	1	2,64*(39,97+4,47+5,98+12,83+14,61+10,50)						
wo=233.22	1	2,64*(35,30+4,47+10,50+5,98+4,65+14,61+12,83)						
wo=178.7	1	2,64*(30,16+11,51+15,52+10,50)						
wo=190.24	1	2.64*(37.95+8.12+13.51+12.48)						
wo=173.4	1	2,64*(33,0+12,11+12,68+7,89)						
ko=	<poziom +2>			
wo=245.94	1	2.64*(40.06+13.32+15.11+10.96+8.03+5.68)						
wo=176.09	1	2,64*(14,93+10,12+30,30+11,35)						
wo=164.31	1	2,64*(37,40+14,72+10,12)						
wo=131	1	2,64*(26,55+13,74+9,33)						
wo=233.27	1	2,64*(39,97+4,47+5,98+12,83+14,61+10,50)						
wo=233.22	1	2,64*(35,30+4,47+10,50+5,98+4,65+14,61+12,83)						
wo=178.7	1	2,64*(30,16+11,51+15,52+10,50)						
wo=190.24	1	2.64*(37.95+8.12+13.51+12.48)						
wo=173.4	1	2,64*(33,0+12,11+12,68+7,89)						
ko=	<poziom +3>			
wo=245.94	1	2,64*(40,06+13,32+15,12+10,96+8,03+5,67)						
wo=176.09	1	2,64*(30,30+11,35+14,93+10,12)						
wo=164.31	1	2,64*(37,40+14,72+10,12)						
wo=160.22	1	2,64*(36,74+14,18+9,77)						

[POZYCJA]
id=1200
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0302-05	K-04	0302-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane mechanicznie grubości 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=1363.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=72.17	1	<poziom 0> 11,91+1,98+24,50+10,38+12,62+7,25+3,53						
ko=	<poziom +1>			
wo=73.89	1	11,91+1,98+25,22+10,65+13,14+7,46+3,53						
wo=54.59	1	7,25+20,48+7,87+13,39+5,6						
wo=53.07	1	10,25+5,8+24,28+12,74						
wo=41.28	1	4,26+21,01+10,93+5,08						
wo=70.63	1	8,46+2,29+10,28+11,79+6,21+29,95+1,65						
wo=70.63	1	8,46+2,29+10,28+11,79+6,21+29,95+1,65						
wo=55.36	1	6,36+5,07+14,33+7,95+21,65						
wo=57.75	1	10,56+4,02+23,93+9,62+9,62						
wo=53.28	1	7,11+8,91+9,92+23,6+3,74						
ko=	<poziom +2>			
wo=73.89	1	11,91+1,98+25,22+10,65+13,14+7,46+3,53						
wo=54.59	1	7,25+20,48+7,87+13,39+5,6						
wo=53.07	1	10,25+5,8+24,28+12,74						
wo=41.28	1	4,26+21,01+10,93+5,08						
wo=70.63	1	8.46+2.29+10.28+11.79+6.21+29.95+1,65						
wo=70.63	1	8,46+2,29+10,28+11,79+6,21+29,95+1,65						
wo=55.36	1	6,36+5,07+14,33+7,95+21,65						
wo=57.75	1	10.56+4.02+23.93+9.62+9.62						
wo=53.28	1	7.11+8.91+9.92+23.6+3.74						
ko=	<poziom +3>			
wo=73.89	1	11,91+1,98+25,22+10,65+13,14+7,46+3,53						
wo=54.59	1	7,25+20,48+7,87+13,39+5,6						
wo=53.07	1	5,8+10,25+24,28+12,74						
wo=49.27	1	11,21+20,62+11,89+5,55						

[ELEMENT 3]
na=- tynk cementowo-wapienny gr. 1 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1208
nu=3.2.2

[POZYCJA]
id=1209
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0801-02	2-02	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=729.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=134.67	1	<poziom 0> 3.06*(16.09+7.30+8,19+5,15+7,28)						
wo=244.33	1	<poziom +1> 2,64*(34,67+15,80+26,22+15,86)						
wo=244.28	1	<poziom +2> 2,64*(34,67+15,80+26,20+15,86)						
wo=106.02	1	<poziom +3> 2,64*(24,37+15,79)						

[POZYCJA]
id=1216
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0826-02	2-02	0826-02		1
mpn=_1211
na=Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=391.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=93.15	1	<poziom 0> 3,22*(17,33+11,60)						
wo=120.7	1	<poziom +1> 2,82*(21,40+21,40)						
wo=120.7	1	<poziom +2> 2,82*(21,40+21,40)						
wo=56.5	1	<poziom +3> 2,64*21,40						

[POZYCJA]
id=1225
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0801-04	2-02	0801-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=459.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=77.6	1	<poziom 0> 10,96+10,96+7,78+8,15+16,94+3,29+14,98+4,54						
wo=97.87	1	<poziom +1> 14,63+23,03+4,49+14,68+17,18+4,46+3,67+2,21+2,08+1,66+3,71+1,69+2,12+2,26						
wo=97.87	1	<poziom +2> 14,63+23,03+4,49+14,68+17,18+4,46+3,67+2,21+2,08+1,66+3,71+1,69+2,12+2,26						
wo=44.31	1	<poziom +3> 14,63+15,57+4,49+3,67+2,21+2,08+1,66						
wo=142.1	1	<tynki biegi schodów i spoczników> 4,90*5,80*5						

[ELEMENT 3]
na=- tynk wewnętrzny cienkowarstwowy mozaikowy
wa=0
kn=0	0	0
id=1232
nu=3.2.3

[POZYCJA]
id=1233
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0505-03	AT-31	0505-03		1
mpn=1211
na=Tynk wewnętrzny cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=570.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-11

[PRZEDMIAR]
wo=23.95	1	<przedsionki> 13,45+10,50						
ko=	<korytarze>			
wo=70.42	1	<poziom 0> 1,60*(16.09+7.30+8.19+5.15+7.28)						
wo=97.42	1	<poziom +1> 1,60*(34.67+26.22)						
wo=97.39	1	<poziom +2> 1,60*(34.67+26.20)						
wo=64.26	1	<poziom +3> 1,60*(24.37+15.79)						
ko=	<klatki schodowe>			
wo=46.29	1	<poziom 0> 1,60*(17.33+11.60)						
wo=68.48	1	<poziom +1> 1,60*(21.40+21.40)						
wo=68.48	1	<poziom +2> 1,60*(21.40+21.40)						
wo=34.24	1	<poziom +3> 1,60*21.40						

[ELEMENT 2]
na=B-12 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1272
nu=3.3

[ELEMENT 3]
na=- zabudowa stelaży pod miski ustępowe z płyt g-k
wa=0
kn=0	0	0
id=1273
nu=3.3.1

[POZYCJA]
id=1274
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
mpn=_1211
na=Obudowa stelaży misek ustępowych z płyt g-k na ruszcie metalowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=42.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=3.51	1	<toaleta M1.0.2, M1.1.2, M1.2.2, M1.3.2> (1.30*0.60+0.15*1.30+1.30*0.15)*3						
wo=6.26	1	<łazienka M1.0.7, M1.1.7, M1.2.7, M1.3.7> (1,30*0,945+0,15*1,30+0,15*0,945)*4						
wo=3.78	1	<łazienka M2.1.5, M2.2.5, M2.3.5> (1.30*0.60+0.15*1.30*2+0.15*0.60)*3						
wo=4.46	1	<łazienka M3.1.2, M3.2.2, M3.3.2> (1,30*0,89+0,15*1,30+0,89*0,15)*3						
wo=3.2	1	<łazienka M4.1.4, M4.2.4, M4.3.4> (1,30*0,60+1,30*0,15+0,60*0,15)*3						
wo=2.52	1	<łazienka M5.1.5, M5.2.5.> (1,30*0,60+0,15*1,30*2+0,15*0,60)*2						
wo=2.83	1	<toaleta M5.1.7, M5.2.7> (1,30*0,84+0,15*1,30+0,15*0,84)*2						
wo=2.52	1	<łazienka M6.1.5, M6.2.5.> (1.30*0.60+0.15*1.30*2+0.15*0.60)*2						
wo=2.83	1	<toaleta M6.1.7, M6.2.7> (1,30*0,84+1,30*0,15+0,84*0,15)*2						
wo=3.61	1	<łazienka M7.1.7, M7.2.2> (1,30*0,975+0,15*1,30*2+0,15*0,975)*2						
wo=3.55	1	<łazienka M8.1.2, M8.2.2> (1,30*1,09+0,15*1,30+1,09*0,15)*2						
wo=3.23	1	<łazienka M9.1.5, M9.2.5> (1,30*0,98+1,30*0,15+0,15*0,98)*2						

[ELEMENT 3]
na=- obudowa wanny z płyt g-k pod okladzinę z płytek
wa=0
kn=0	0	0
id=1288
nu=3.3.2

[POZYCJA]
id=1289
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2004-01	2-02	2004-01		1
mpn=_1211
na=Obudowa wanien z płyt g-k na ruszcie metalowym pod okladziny z płytek
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=25.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=3.83	1	<łazienka M1.0.7, M1.1.7, M1.2.7, M1.3.7> (1,61*0,55+0,10*0,71)*4						
wo=3.02	1	<łazienka M2.1.5, M2.2.5, M2.3.5> (0,55*1,70+0,10*0,71)*3						
wo=3.83	1	<łazienka M3.1.2, M3.2.2, M3.3.2> (0,55*1,61+0,71*0,55)*3						
wo=3.1	1	<łazienka M4.1.4, M4.2.4, M4.3.4> (1,75*0,55+0,10*0,71)*3						
wo=2.55	1	<łazienka M5.1.5, M5.2.5.> (0,55*1,61+0,55*0,71)*2						
wo=2.55	1	<łazienka M6.1.5, M6.2.5.> (0,55*1,61+0,55*0,71)*2						
wo=2.28	1	<łazienka M7.1.7, M7.2.2> (0,55*1,805+0,21*0,71)*2						
wo=2.01	1	<łazienka M8.1.2, M8.2.2> (0,55*1,70+0,10*0,71)*2						
wo=1.89	1	<łazienka M9.1.5, M9.2.5> (0,55*1,585+0,10*0,71)*2						

[ELEMENT 3]
na=- sufit podwieszany z płytr g-k na ruszcie systemowym
wa=0
kn=0	0	0
id=2085
nu=3.3.3

[POZYCJA]
id=2086
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2005-03	2-02	2005-03		1
mpn=_1211
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=1.74	1	<przedsionek P1.0.0.> 1,24*1,405						

[ELEMENT 3]
na=- obudowa ściany z płyt g-k
wa=0
kn=0	0	0
id=2103
nu=3.3.4

[POZYCJA]
id=2104
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2027-05	202	2027-05		1
mpn=1211
na=(z.XI) Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=16.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-12

[PRZEDMIAR]
wo=6.24	1	<przedsionek P1.0.0> (0,185+1,755)*3,215						
wo=9.81	1	<przedsionek P2.0.0> 3,05*3,215						

[ELEMENT 2]
na=B-13 Układanie płytek
wa=0
kn=0	0	0
id=1303
nu=3.4

[ELEMENT 3]
na=- licowanie ścian płytkami gresowymi 60x60cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1304
nu=3.4.1

[POZYCJA]
id=1305
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2802-06	202	2802-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Licowanie ścian płytkamiParadyż DOBLO GRYS poler o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=318.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=318.45	1	<wg rysunku nr II.A/18> 288,45+30,0						

[ELEMENT 3]
na=- posadzka z płytek gresowych 60x60 DOBLO UMBRA matt
wa=0
kn=0	0	0
id=1324
nu=3.4.2

[POZYCJA]
id=1325
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-06	202	2805-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Posadzki jednobarwne z płytek DOBLO UMBRA matt 60x60 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=11.74
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=11.74	1	<przedsionki> 6.49+5.25						

[POZYCJA]
id=1333
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2810-06	202	2810-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Okładziny schodów z płytek stopnicowych gresowych 30x60cm DOBLO UMBRA matt
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	<stopnica> 33,0						
wo=43	1	<podstopnica> 43,0						

[ELEMENT 3]
na=- posadzka z płytek gresowych 60x60cm DOBLO SILVER
wa=0
kn=0	0	0
id=1341
nu=3.4.3

[POZYCJA]
id=1342
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-06	202	2806-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki z płytek gresowych DOBLO SILVER matt 60x60cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=110
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=110	1	<wg rysunku II.A/17> 110						

[POZYCJA]
id=1350
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-02	202	2809-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek cokołowych 7x60cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=138.92
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=45.61	1	<poziom 0> 7.18+0.57+3.57+5.28+4.69+0.75+0.99+0,66+0,63+0,14+3,04+0,61+3,65+3,93+3,21+2,69+0,47+0,55+3,0						
wo=38.45	1	<poziom +1> 19,54+17,80+1,11						
wo=38.45	1	<poziom +2> 19.54+17.80+1.11						
wo=16.41	1	<poziom +3> 5,12+10,28+1,01						

[ELEMENT 3]
na=- posadzka z płytek gresowych 60x30cm DOBLO SILVER
wa=0
kn=0	0	0
id=1425
nu=3.4.4

[POZYCJA]
id=1426
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-06	202	2806-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki z płytek gresowych DOBLO SILVER matt 60x30cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=101.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=101.6	1	<wg rysunku II.A/17> 101,60						

[POZYCJA]
id=1434
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-02	202	2809-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek cokołowych 7x60cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=112.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=47.4	1	<poziom +1> 3.73+4.80+3.08+3.0+10.17+0.57+2.01+1.56+1.67+2.28+4.70+4.80+5.03						
wo=47.4	1	<poziom +2> 3.73+4.80+3.08+3.0+10.17+0.57+2.01+1.56+1.67+2.28+4.70+4.80+5.03						
wo=18.1	1	<poziom +3> 3.73+4.81+2.10+4.89+0.57+2.0						

[ELEMENT 3]
na=- posadzka z płytek gresowych 60x30cm DOBLO GRYS POLER 60X30 cm
wa=0
kn=0	0	0
id=1442
nu=3.4.5

[POZYCJA]
id=1443
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-06	202	2806-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki z płytek gresowych DOBLO GRYS poler 60x30cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=478.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=478.24	1	<wg rysunku II.A/17> 478,24						

[POZYCJA]
id=1451
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-02	202	2809-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek cokołowych 7x60cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=406.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=19.11	1	<poziom 0> 19,11						
wo=154.13	1	<poziom +1> 154,13						
wo=154.13	1	<poziom +2> 154,13						
wo=78.93	1	<poziom +3> 78,93						

[POZYCJA]
id=1471
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-05	202	2809-05		1
mpn=1211
na=Montaz listwy wykańczającej na łączeniu płytek z panelami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=139.45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	<poziom 0> 8,0						
wo=54.45	1	<poziom +1> 54,45						
wo=54.45	1	<poziom +2> 54.45						
wo=22.55	1	<poziom +3> 22,55						

[ELEMENT 3]
na=- posadzka z płytek gresowych 30x30 w komórkach lokatorskich i pomieszczeniach technicznych
wa=0
kn=0	0	0
id=1379
nu=3.4.6

[POZYCJA]
id=1380
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-05	202	2805-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki  z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=76.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=27.64	1	<poziom 0> 6.59+8.62+7.32+5.11						
wo=19.4	1	<poziom +1> 3,67+2,21+2,08+1,66+3,71+1,69+2,12+2,26						
wo=19.4	1	<poziom +2> 3,67+2,21+2,08+1,66+3,71+1,69+2,12+2,26						
wo=9.62	1	<poziom +3> 3,67+2,21+2,08+1,66						

[POZYCJA]
id=1395
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2806-05	202	2806-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=15.38
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=15.38	1	<poziom 0> 15,38						

[POZYCJA]
id=1459
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2809-02	202	2809-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VI) Cokoliki z płytek cokołowych 7x60cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=131.32
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-13

[PRZEDMIAR]
wo=58.9	1	<poziom 0> 15,17+11,11+12,45+9,31+10,86						
wo=29.15	1	<poziom +1> 14.65+14.50						
wo=29.15	1	<poziom +2> 14.65+14.50						
wo=14.12	1	<poziom +3> 8,96+5,16						

[ELEMENT 2]
na=B-14 Roboty malarskie
wa=0
kn=0	0	0
id=1475
nu=3.5

[ELEMENT 3]
na=- malowanie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=1476
nu=3.5.1

[POZYCJA]
id=1477
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=4161.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=4161.07	1	#p132-#p142						

[POZYCJA]
id=1482
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1510-07	2-02	1510-07		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=729.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=729.3	1	#p134						

[POZYCJA]
id=1487
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1510-07 z.sz.5.3 	2-02	1510-07	 z.sz.5.3 	1
mpn=27:0:0934,101211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=391.05
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=391.05	1	#p135						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.15		1.15
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1544
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - powierzchni ceramicznych i betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=792.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=792.89	1	<poziom 0> 3,04*(250,24+10,58)						

[POZYCJA]
id=1550
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0402-02	7-12	0402-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie farbą odblaskową w kolorze żółto-czarnym - zakończenia ścian, słupy, strefa przy bramie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=16.88	1	<detal 1 malowania> (1.50*0.50*2+0.25*1.50)*9						
wo=6	1	<detal 2 malowania> 0,50*1,50*2*4						
wo=1.12	1	<detal 3 malowania> 0,50*1,50+0,25*1,50						

[ELEMENT 3]
na=- malowanie sufitów
wa=0
kn=0	0	0
id=1496
nu=3.5.2

[POZYCJA]
id=1497
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1510-03	2-02	1510-03		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1363.95
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=1363.95	1	#p133						

[POZYCJA]
id=1502
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1510-07	2-02	1510-07		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=459.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=459.75	1	#p136						

[ELEMENT 3]
na=- malowanie miejsc postojowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1556
nu=3.5.3

[POZYCJA]
id=1557
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-01	2-31	0706-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie linii ciągłych - oznakowanie miejsc postojowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=13.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=13.15	1	0.07*(0,45+5,0+2,50+5,0+2,50+5,0+0,55+0,30+5,0+2,50+5,0+2,50+5,0+0,30+0,30+5,0+2,50+5,0+2,50+5,0+0,30+1,05+5,0+2,50+5,0+0,25+0,825+5,0+5,0+5,0+0,825+0,80+5,0+5,0+5,0+0,80+0,30+5,0+5,0+5,0+0,30+0,30+5,0+5,0+5,0+0,30+0,40+5,0+5,0+5,0+0,40+0,40+5,0+5,0+5,0+0,40+0,30+5,0+5,0+5,0+0,50)						

[POZYCJA]
id=2130
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		1
mpn=_1211
na=Ręczne malowanie numeracji miejsc postojowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-14

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	2,0*21						

[ELEMENT 2]
na=B-15 Podłogi i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=1507
nu=3.6

[ELEMENT 3]
na=- podłoga z paneli podłogowych AC5
wa=0
kn=0	0	0
id=1508
nu=3.6.1

[POZYCJA]
id=1518
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0610-03	2-02	0610-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie podkładu pod panele z pianki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=885.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-15

[PRZEDMIAR]
wo=72.17	1	<poziom 0> 11.91+1.98+24.50+10.38+12.62+7.25+3.53						
wo=530.48	1	<poziom +1> 628.35-14.63-23.03-4.49-14.68-17.18-4.46-3.67-2.21-2.08-1.66-3.71-1.69-2.12-2.26						
wo=530.48	1	<poziom +2> 628,35-14,63-23,03-4,49-14,68-17,18-4,46-3,67-2,21-2,08-1,66-3,71-1,69-2,12-2,26						
wo=230.82	1	<poziom +3> 275,13-14,63-15,57-4,49-3,67-2,21-2,08-1,66						
wo=-478.24	1	<minus powierzchnia pł;ytek> -#p149						

[POZYCJA]
id=1509
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1136-01	202	1136-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=885.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-15

[PRZEDMIAR]
wo=885.71	1	#p164						

[ELEMENT 3]
na=- posadzka z żywicy
wa=0
kn=0	0	0
id=1524
nu=3.6.2

[POZYCJA]
id=1525
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0408-01	BC-02	0408-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Uniwersalna posadzka i powłoka chemoodporna z żywicy epoksydowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=606.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-15

[PRZEDMIAR]
wo=606.01	1	<poziom 0> 590,08+7,78+8,15						

[ELEMENT 2]
na=B-16 Elementy ślusarki
wa=0
kn=0	0	0
id=1562
nu=3.7

[ELEMENT 3]
na=- balustrady schodowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1563
nu=3.7.1

[POZYCJA]
id=1564
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1207-01	2-02	1207-01		1
mpn=_1211
na=Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=31.91
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
ko=	<część wysoka>			
wo=2.85	1	<B0> 2,8491						
wo=2.85	1	<B1> 2,8491						
wo=4.93	1	<B2> 2,4642*2						
wo=4.97	1	<B3> 2,4842*2						
wo=1.42	1	<B4> 1,42						
ko=	<część niska>			
wo=2.85	1	<B5> 2,8491						
wo=2.85	1	<B0> 2,8491						
wo=2.85	1	<B1> 2,8491						
wo=2.46	1	<B2> 2,4642						
wo=2.46	1	<B3> 2,4642						
wo=1.42	1	<B4> 1,42						

[ELEMENT 3]
na=- pochwyty
wa=0
kn=0	0	0
id=1584
nu=3.7.2

[POZYCJA]
id=1585
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1208-03	2-02	1208-03		1
mpn=_1211
na=Pochwyty
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=23.31
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
ko=	<część wysoka> 			
wo=2.85	1	<P0> 2,85						
wo=2.85	1	<P1> 2,85						
wo=4.92	1	<P2> 2,46*2						
ko=	<część niska>			
wo=2.85	1	<P1> 2,85						
wo=4.92	1	<P2> 2,46*2						
wo=4.92	1	<P3> 2,46*2						

[ELEMENT 3]
na=- drabiny
wa=0
kn=0	0	0
id=2613
nu=3.7.3

[POZYCJA]
id=2614
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1213-01	2-02	1213-01		1
mpn=1211
na=Drabiny wewnętrzne pionowe o długości 3,50 m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3,50*2						

[ELEMENT 3]
na=- skrzynki na listy
wa=0
kn=0	0	0
id=1593
nu=3.7.4

[POZYCJA]
id=1594
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0142-01	2-15	0142-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaz skrzynki na listy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6+6						

[ELEMENT 3]
na=- tablica informacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1599
nu=3.7.5

[POZYCJA]
id=1600
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1009-03	4-03	1009-03		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglanym dla montażu tablicy informacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=8
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2*4						

[POZYCJA]
id=1602
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1016-03	4-03	1016-03		1
mpn=_1211
na=Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie dla montażu tablicy informacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	2*4						

[POZYCJA]
id=1604
pd=						0
na=Dostawa i zawieszenie gablot
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2						

[ELEMENT 2]
na=B-18 Wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=1614
nu=3.8

[ELEMENT 3]
na=- dostawa i montaż wind osobowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1615
nu=3.8.1

[POZYCJA]
id=1616
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	7-33 0103-07	7-33	0103-07		1
mpn=1211
na=Montaż dźwigów osobowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=- biały montaż - baterie umywalkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2035
nu=3.8.2

[POZYCJA]
id=2036
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0111-02	0-31	0111-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Baterie umywalkowe serii Azalia Deante montowane na umywalce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=31
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[ELEMENT 3]
na=- biały montaż - baterie wannowe z natryskiem
wa=0
kn=0	0	0
id=2046
nu=3.8.3

[POZYCJA]
id=2047
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0111-06	0-31	0111-06		1
mpn=_1211
na=Baterie wannowe z natryskiem serii Azalia Deante montowane na ścianie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[ELEMENT 3]
na=- biały montaż - umywalki ceramiczne
wa=0
kn=0	0	0
id=2052
nu=3.8.4

[POZYCJA]
id=2053
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Umywalka 45cm Nova Pro z otworem, z przelewem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=31
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[ELEMENT 3]
na=- biały montaż - wanna 150x70cm
wa=0
kn=0	0	0
id=2060
nu=3.8.5

[POZYCJA]
id=2061
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0231-04	2-15	0231-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wanna kapielowa, prostokatna 150x70cm Opal Plus
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[ELEMENT 3]
na=- biały montaż - wanna 160x70cm
wa=0
kn=0	0	0
id=2067
nu=3.8.6

[POZYCJA]
id=2068
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0231-04	2-15	0231-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wanna kapielowa, prostokatna 160x70cm Rekord z powłok AntiSlide
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=16
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[ELEMENT 3]
na=- biały montaż - ścianki parawanowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2074
nu=3.8.7

[POZYCJA]
id=2075
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-05 0903-01	2-05	0903-01		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż ścianek wannowych parawanowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=39.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=39.6	1	1,20*1,50*22						

[ELEMENT 3]
na=- biały montaż - miski ustępowe
wa=0
kn=0	0	0
id=2705
nu=3.8.8

[POZYCJA]
id=2710
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa koło rekord
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=31
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[ELEMENT 3]
na=- biały montaż - przyciski spłukujące
wa=0
kn=0	0	0
id=2714
nu=3.8.9

[POZYCJA]
id=2715
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_1211
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych - Przycisk spłukujący PLAY do stelaża KOŁO TECHNIC GT do WC, biały
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=31
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-18

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[ELEMENT 1]
na=STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY
wa=0
kn=0	0	0
id=1624
nu=4

[ELEMENT 2]
na=B-10 Roboty elewacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=1642
nu=4.1

[ELEMENT 3]
na=- montaż listew startowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1683
nu=4.1.1

[POZYCJA]
id=1643
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0703-01	AT-31	0703-01		1
mpn=121,0:7,0911
na=Montaż listwy początkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=165.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=123	1	<listwa startowa poziom 0> 50.82+36.04+8.60+12.59+14.95						
wo=42.5	1	<listwy startowe przy balkonach> 2.10*(8+8)+4.95+3.95						

[ELEMENT 3]
na=- ocieplenie z wykonaniem tynku silikonowego barwionego w masie struktura fine gr 1mm - T1
wa=0
kn=0	0	0
id=1684
nu=4.1.2

[POZYCJA]
id=1660
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0204-05	AT-31	0204-05		1
mpn=121,0:0,092,0:0,093,0:0,094,0:0,0911
na=Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKON  (wyprawa tynkarska silikonowa barwiona w masie); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach - kolor biały - T1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1355.98
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=385.08	1	<elewacja południowa> 385,08						
wo=384.49	1	<elewacja północna> 384,49						
wo=312.23	1	<elewacja zachodnia> 312,23						
wo=274.18	1	<elewacja wschodnia> 274,18						

[ELEMENT 3]
na=- ocieplenie z wykonaniem tynku mineralnego o fakturze betonu architektonicznego - T2
wa=0
kn=0	0	0
id=1685
nu=4.1.3

[POZYCJA]
id=1686
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=195.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=74.85	1	<elewacja południowa> 74,85						
wo=62.4	1	<elewacja północna> 25.65+36.75						
wo=15.5	1	<elewacja zachodnia> 15,50						
wo=42.26	1	<elewacja wschodnia> 42,26						

[POZYCJA]
id=1704
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=195.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=195.01	1	#p185						

[POZYCJA]
id=1698
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-02	0-23	0931-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze beton architektoniczny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=195.01
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=195.01	1	#p185						

[ELEMENT 3]
na=- ocieplenie z wykonaniem tynku mozaikowego - T2
wa=0
kn=0	0	0
id=1711
nu=4.1.4

[POZYCJA]
id=1712
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 15 cm - przyklejenie płyt styropianowych do ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=29.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=29.9	1	<elewacja północna> 29,90						

[POZYCJA]
id=1719
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		1
mpn=1211
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=29.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=29.9	1	#p188						

[POZYCJA]
id=1726
pd=BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004	KNR	BC-02 0605-01	BC-02	0605-01		1
mpn=1211
na=Tynk mozaikowy do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=63.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=63.35	1	#p188+#p27						

[ELEMENT 3]
na=- montaż listew ochronnych narożników
wa=0
kn=0	0	0
id=1739
nu=4.1.5

[POZYCJA]
id=1740
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		1
mpn=121,0:2,0911
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=518.98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=60.5	1	<narożniki wypukłe budynku> 10,30+13,30+13,30+13,30+10,30						
wo=458.48	1	<narożniki drzwi i okien> 2.10*13+2.18*2*13+1.33*3*20+1.33*3*21+2.10*7+2.18*2*7+2.10*10+2.18*2*10+1.25*6+2.18*2*6+1.33*3*2+1.25*4+2.18*2*4+0.50*2+3.86+1.33+0.50*2+2,58*2+3,0+2,58*2+9,10+2,40+5,0						
ko=				

[ELEMENT 3]
na=- montaż parapetów okiennych z blachy
wa=0
kn=0	0	0
id=1748
nu=4.1.6

[POZYCJA]
id=1749
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0118-08	0-33	0118-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż profili elewacyjnych - parapety z blachy stalowej gr. 1,1mm laminowanej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=137.88
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=137.88	1	2,10*13+1,33*(20+21)+2,10*17+1,25*6+1,33*2+1,25*4+3,86+1,33						

[POZYCJA]
id=1758
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0118-08	0-33	0118-08		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż profili elewacyjnych - parapety z blachy stalowej gr. 0,7mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=46.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-10

[PRZEDMIAR]
wo=46.7	1	2,20+44,5						

[ELEMENT 3]
na=- rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej
wa=0
kn=0	0	0
id=1764
nu=4.1.7

[POZYCJA]
id=1765
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0519-07	2-02	0519-07		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - z blachy aluminiowej 0,7mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=45.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=45.25	1	45,25						

[POZYCJA]
id=1773
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0526-01	2-02	0526-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 7 cm - z blachy aluminiowej 0,7mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=9.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=9.6	1	2,40*4						

[ELEMENT 3]
na=- deska kompozytowa na elewacji
wa=0
kn=0	0	0
id=2142
nu=4.1.8

[POZYCJA]
id=2690
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-18 2612-01	0-18	2612-01		1
mpn=1211
na=Montaż pionowych desek kompozytowych na elewacji
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=45.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-07

[PRZEDMIAR]
wo=45.67	1	2,58*17,70						

[ELEMENT 2]
na=B-16 Elementy ślusarki
wa=0
kn=0	0	0
id=1780
nu=4.2

[ELEMENT 3]
na=- balustrady balkonowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1781
nu=4.2.1

[POZYCJA]
id=1782
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1208-01	2-02	1208-01		1
mpn=_1211
na=Balustrady balkonowe przymocowane srubami do czoła elementu konstrukcyjnego śrubami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=184.02
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
wo=136.16	1	<B1> (2.181+2.446+2.181)*20						
wo=8.76	1	<B2> 2,181+4,403+2,181						
wo=9.78	1	<B3> 2,181+5,418+2,181						
wo=13.14	1	<B4> 1,46*9						
wo=13.87	1	<B5> 2,312*6						
wo=2.31	1	<B6> 2,312						

[ELEMENT 3]
na=- wycieraczki
wa=0
kn=0	0	0
id=1794
nu=4.2.2

[POZYCJA]
id=1795
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1219-03	2-02	1219-03		1
mpn=1211
na=Wycieraczki do obuwia 0,60x1,0m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=- zadaszenia szklane nad wejściem
wa=0
kn=0	0	0
id=1802
nu=4.2.3

[POZYCJA]
id=1803
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0506-01	7	0506-01		1
mpn=_1211
na=Zadaszenie zewnętrzne ze szkła hartowanego ESG 88.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=6.49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-16

[PRZEDMIAR]
wo=6.49	1	1,10*2,95*2						

[ELEMENT 2]
na=B-17 Rusztowania
wa=0
kn=0	0	0
id=1811
nu=4.3

[POZYCJA]
id=1824
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1603-02	2-02	1603-02		1
mpn=1211
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=1603.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-17

[PRZEDMIAR]
wo=1603.24	1	13.30*62.40+10,30*75,08						

[POZYCJA]
id=1836
pd=						0
na=Czas najmu rusztowań - założono 90 dni
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=2160
jm=m-g	148
kj=0	0	0
cj=0
nsn=B-17

[PRZEDMIAR]
wo=2160	1	90*24						

[ELEMENT 2]
na=Z-02 Elementy małej architektury
wa=0
kn=0	0	0
id=1839
nu=4.4

[ELEMENT 3]
na=- wiata śmietnikowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1840
nu=4.4.1

[POZYCJA]
id=1841
pd=ORGBUD wyd.I 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	2-09 0422-02	2-09	0422-02		1
mpn=1211
na=Ustawienie osłony śmietnikowej FLEXI BOX ECONOMY
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=1
jm=wiat.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=- ławki
wa=0
kn=0	0	0
id=1853
nu=4.4.2

[POZYCJA]
id=1854
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0607-02	2-21	0607-02		1
mpn=1211
na=Dostawa i ustawienie ławki 200x66x44 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-02

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2,0*2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=- donice
wa=0
kn=0	0	0
id=1857
nu=4.4.3

[POZYCJA]
id=1864
pd=						0
na=Dostawa i ustawienie donic betonowych 220x40x55 z wypełnieniem donic ziemią urodzajną
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=8
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-02

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[ELEMENT 3]
na=- kosz na śmieci
wa=0
kn=0	0	0
id=1868
nu=4.4.4

[POZYCJA]
id=1869
pd=						0
na=Dostawa i ustawienie koszy na śmieci "FLATT 34x25x92
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-02

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=- stojak rowerowy
wa=0
kn=0	0	0
id=1873
nu=4.4.5

[POZYCJA]
id=1874
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0207-02	5-06	0207-02		1
mpn=1211
na=Instalowanie stojaków rowerowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=1
jm=stojak.	000
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-02

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Z-08 Zieleń
wa=0
kn=0	0	0
id=1881
nu=4.5

[ELEMENT 3]
na=- sadzenia drzew i krzewów
wa=0
kn=0	0	0
id=1921
nu=4.5.1

[POZYCJA]
id=1883
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-05	2-21	0301-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie drzew - Świdośliwa lamarcka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-08

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1888
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0301-04	2-21	0301-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Sadzenie krzewów liściastych - dereń świdwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-08

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1893
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-06	2-21	0414-06		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - Runianka japońska
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=66.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-08

[PRZEDMIAR]
wo=66.5	1	66,50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1917
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0413-04	2-21	0413-04		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - sosna górska (kosodrzewina)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=21.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-08

[PRZEDMIAR]
wo=21.37	1	21,37						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1901
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-09	2-21	0414-09		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - Irga szwedzka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=286
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-08

[PRZEDMIAR]
wo=286	1	286						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1909
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0414-02	2-21	0414-02		1
mpn=1211
na=Nasadzenia - Trzcinnik ostrokiwatowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=58.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-08

[PRZEDMIAR]
wo=58.6	1	58,60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 3]
na=- rozłożenie warstwy kory
wa=0
kn=0	0	0
id=1922
nu=4.5.2

[POZYCJA]
id=1913
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0209-01 0209-02 	2-21	0209-01	 0209-02 	1
mpn=5:0:5095,101211
na=Rozłożenie kory - warstwa grubości 5 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=0.0237
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
prn=4
nsn=Z-08

[PRZEDMIAR]
wo=0.0237	1	(50.75+16.66+24.15+21.37+66.50+57.17)/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Z-09 Opaska z otoczaków
wa=0
kn=0	0	0
id=1923
nu=4.6

[ELEMENT 3]
na=- obrzeża chodnikowe
wa=0
kn=0	0	0
id=1924
nu=4.6.1

[POZYCJA]
id=1925
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-04	2-31	0407-04		1
mpn=_1211
na=Obrzeża betonowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=21.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-09

[PRZEDMIAR]
wo=21.5	1	6,50+15,0						

[ELEMENT 3]
na=- nawierzchnia żwirowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1932
nu=4.6.2

[POZYCJA]
id=1933
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0202-05 0202-06	2-31	0202-05	 0202-06	1
mpn=65:0:1009113,101211
na=Nawierzchnia żwirowa - opaska
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
nsn=Z-09

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	0,70*(14,20+5,80)						

[SUMA KONTROLNA]
7b74 c867b 57dcf1e24ae674111c0ba