[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.37
nan=Budynek Mieszkalny Wielorodzinny zlokalizowany w Tychach przy ul. Gen. Ch. De Gaulle'a.. Instalacje elektryczne wewnętrzne.
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	3	0	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ELPROSERVICE10Andrzej Pyka, Łukasz Pyka
afn=40-413 KATOWICE  ul. ZAMKOWA 45
nb=Budynek Mieszkalny Wielorodzinny zlokalizowany w Tychach przy ul. Gen. Ch. De Gaulle'a.. Instalacje elektryczne wewnętrzne.
ab=43-100 Tychy, ul. Gen. Ch. De Gaulle'a działka nr 522/46 po podziale działki nr 1500/46, 1501/46
ni=Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ai=ul. Budowlanych, 43-100 Tychy
br=elektryczna
nk=Grzegorz Dziedzic
Uprawnienia budowlanenr 93/94	elektryczna
dt=10.12.2018
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 193]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.69
cw=16.69	PLN
il=0

[RMS ZEST 122]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (MZ)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.69	1531552621
cw=16.69	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Stawka robocizny kosztorysowej w robotach instalacji elektrycznych - region śląski - SL - województwo ogółem	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=17.64	1544647480
cw=17.64	PLN
il=-0

[RMS ZEST 251]
ty=R
na=Stawka robocizny kosztorysowej w robotach instalacji elektrycznych - region zachodnio-pomorski - ZP - miejscowości poza stolicą województwa	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=16.5	1536386343
cw=16.5	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Rozdzielnice.
wa=0
kn=0	0	0
id=371
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=372
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		0
na=Montaż kompletnej rozdzielni głównej RG wykonanej i wyposażonej wg PT
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=377
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		0
na=Montaż kompletnej rozdzielni piętrowej TP na 6 licznikówwykonanej i wyposażonej wg PT
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=382
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		0
na=Montaż kompletnej rozdzielni piętrowej TPna 5 licznikówwykonanej i wyposażonej wg PT
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=387
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0101-03	5-14	0101-03		0
na=Montaż kompletnej rozdzielni piętrowej TP na 4 licznikówwykonanej i wyposażonej wg PT
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=392
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
mpn=_
na=Montaż tablicy rozdzielczej TW wyposażenie tablic wg PT
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
mpn=_
na=Montaż tablicy rozdzielczej TOZ wyposażenie tablic wg PT
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=398
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
mpn=_
na=Montaż tablicy rozdzielczej RWC wyposażenie tablic wg PT
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
mpn=_
na=Montaż szafy WGP wyposażenie tablic wg PT
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=1034
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0404-01	5	0404-01		0
mpn=_
na=Montaż Tablicza mielszkania wyposażona jak na schemacie,  800x550x110mm 60M p/t kl.II
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[POZYCJA]
id=404
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 D13 1301-02	18	D13 1301-02		0
na=Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=1037
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1349-01.04	18	1349-01.04		1
mpn=1211
na=Pomiar tablicy rozdzielczej
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=23
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[ELEMENT 1]
na=Trasy kablowe.
wa=0
kn=0	0	0
id=406
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0305	5	1209-0305		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=452
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1209-0601	5	1209-0601		1
mpn=1211
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=40
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[POZYCJA]
id=407
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-04	5	1201-04		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=360
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=360	1	2*(#p15+#p17+#p19)						0		0

[POZYCJA]
id=411
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane  do koryt 400 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	#p16						0		0

[POZYCJA]
id=415
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-02	5	1105-02		1
mpn=1211
na=Koryta metalowe preferowane 400/60mm o gr. 1mm, montowanych do ścian, konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[POZYCJA]
id=419
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane  do koryt 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	#p18						0		0

[POZYCJA]
id=423
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-01	5	1105-01		1
mpn=1211
na=Koryta metalowe preferowane 200/60mm o gr. 1mm, montowanych do ścian, konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[POZYCJA]
id=427
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do koryt 100
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=60
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	#p20						0		0

[POZYCJA]
id=431
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Koryta metalowe preferowane 100/60mm o gr. 1mm, montowanych do ścian, konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						0		0

[POZYCJA]
id=438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
mpn=_1211
na=Rura osłonowa RL 22 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6585
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6585	1	6585						0		0

[POZYCJA]
id=445
pd=WACETOB wyd.I 1992,uzupełnienie 1997	KNR-W	2-19 0122-01	2-19	0122-01		1
mpn=_1211
na=Uszczelnienie otworów masa uszczelniającą ppoż o odporności ogniowej EI120
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[ELEMENT 1]
na=Kable i przewody.
wa=0
kn=0	0	0
id=454
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKXS 95mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	5*20,0						0		0

[POZYCJA]
id=526
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-02	5	0715-02		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKXS 25mm2 w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	5*20,0						0		0

[POZYCJA]
id=923
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli YKYżo 3x1,5 mm2 1kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=560
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=560	1	560,0						0		0

[POZYCJA]
id=954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  (N)HXH FE180/E90 3x1,5, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160,0						0		0

[POZYCJA]
id=1052
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  (N)HXH FE180/E90 5x4mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[POZYCJA]
id=810
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-04	5	0715-04		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli  N2XH 5x70mm2, 1kV w w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80,0						0		0

[POZYCJA]
id=820
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-04	5	0715-04		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli  N2XH 5x50mm2, 1kV w w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,0						0		0

[POZYCJA]
id=830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  N2XH 3x6mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[POZYCJA]
id=839
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  N2XH 4x1,5mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700,0						0		0

[POZYCJA]
id=848
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  N2XH 2x1,5mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=400
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=400	1	400,0						0		0

[POZYCJA]
id=857
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  N2XH 3x1,5mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1500
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=1500	1	1500,0						0		0

[POZYCJA]
id=866
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe N2XH 3x1,5mm2, 1kV wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320,0						0		0

[POZYCJA]
id=872
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  N2XH 3x2,5mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300,0						0		0

[POZYCJA]
id=881
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe N2XH 3x2,5mm2, 1kV wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,0						0		0

[POZYCJA]
id=886
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  N2XH 5x2,5mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240,0						0		0

[POZYCJA]
id=895
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  N2XH 3x4mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40,0						0		0

[POZYCJA]
id=904
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0715-01	5	0715-01		0
mpn=_
na=Układanie kabli  N2XH 5x6mm2, 1kV  w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=250
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=250	1	250.0						0		0

[POZYCJA]
id=455
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli N2XH 1x6mm2 1kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3450	1	5*690,						0		0

[POZYCJA]
id=465
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=170
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST E-04-00

[PRZEDMIAR]
wo=170	1	200,0-30,0						0		0

[POZYCJA]
id=469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30,0						0		0

[POZYCJA]
id=473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2  układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1915
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1915	1	2315,0-100,0-300,0						0		0

[POZYCJA]
id=477
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x2,5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100,0						0		0

[POZYCJA]
id=487
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=760
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=760	1	1160,0-100,0-300,0						0		0

[POZYCJA]
id=491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100,0						0		0

[POZYCJA]
id=481
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	#p48+#p49						0		0

[POZYCJA]
id=483
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300,0						0		0

[POZYCJA]
id=495
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=300	1	300,0						0		0

[POZYCJA]
id=499
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=600
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=600	1	#p47						0		0

[POZYCJA]
id=501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=0.9
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.9	1	0,9						0		0

[POZYCJA]
id=933
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-11	5	0726-11		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[POZYCJA]
id=937
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-09	5	0726-09		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[POZYCJA]
id=945
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-05	5	0726-05		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=29
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	23+6						0		0

[POZYCJA]
id=951
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=14
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacje . Osprzęt gniazd i łą.czników
wa=0
kn=0	0	0
id=953
nu=4
wn=	

[POZYCJA]
id=963
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-11	5	0301-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=965
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=E-01.00.00

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=969
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
mpn=_121:0,09
na=Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej w ramce  IP 20
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=69
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST 5.2.2.

[PRZEDMIAR]
wo=69	1	69						0		0

[POZYCJA]
id=1025
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
mpn=_121:0,09
na=Przycisk jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej w ramce  IP 20
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST 5.2.2.

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[POZYCJA]
id=972
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
mpn=_121:0,09
na=Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej w ramce  IP 44
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST 5.2.2.

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						0		0

[POZYCJA]
id=977
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-03	5	0306-03		0
mpn=_
na=Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej w ramce IP 20
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=115
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST 5.2.2.

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						0		0

[POZYCJA]
id=981
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST 5.2.2.

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						0		0

[POZYCJA]
id=985
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=_1211
na=Łączniki krzyżowy podtynkowe w puszce instalacyjnej IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST 5.2.2.

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[POZYCJA]
id=989
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
mpn=_1211
na=Wypust 1 fazowy oświetleniowy pod kinkiet
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=992
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
mpn=_1211
na=Wypust 1 fazowy oświetleniowy pod kinkiet zewnętrzny
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=995
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0817-07	5-08	0817-07		1
mpn=_1211
na=Wypust 1 fazowy oświetleniowy pod oprawy sufitowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=184
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	184						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=998
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- Czujka obecności/ruchu 360° o zasiegu 12m
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=54
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54						0		0

[POZYCJA]
id=1001
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki ruchu- Czujka obecności/ruchu 120° o zasiegu 6m
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[POZYCJA]
id=1004
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP20  w ramkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=73
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						0		0

[POZYCJA]
id=1019
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP44  w ramkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						0		0

[POZYCJA]
id=1008
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP20  w ramkach podwójnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=276
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=276	1	276						0		0

[POZYCJA]
id=1014
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-02	5	0308-02		1
mpn=_1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 IP20  w ramkach potrójnych
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						0		0

[POZYCJA]
id=1031
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0402-01	AL-01	0402-01		1
mpn=_1211
na=Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - Przycisk wyłącznika głównego PPOŻ
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[POZYCJA]
id=1028
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
mpn=1211
na=Montaz dzwonka do drzwi
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[POZYCJA]
id=1039
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=196
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=196	1	196						0		0

[POZYCJA]
id=1041
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=25
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[POZYCJA]
id=1047
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1305-01	5	1305-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=132
jm=prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	132						0		0

[POZYCJA]
id=1043
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[POZYCJA]
id=1045
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=372
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=372	1	372						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja oswietleniowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=536
nu=5
wn=	

[POZYCJA]
id=643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=_1211
na=Montaz opraw oswietleniowych. Oprawa ozn. "A1"
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=17
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						0		0

[POZYCJA]
id=647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=_1211
na=Montaz opraw oswietleniowych. Oprawa ozn. "A2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=61
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61						0		0

[POZYCJA]
id=651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=_1211
na=Montaz opraw oswietleniowych. Oprawa ozn. "B1"
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=30
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						0		0

[POZYCJA]
id=655
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=_1211
na=Montaz opraw oswietleniowych. Oprawa ozn. "B2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[POZYCJA]
id=659
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=_1211
na=Montaz opraw oswietleniowych. Oprawa ozn. "EM1"
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=36
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						0		0

[POZYCJA]
id=663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-03	5	0503-03		1
mpn=_1211
na=Montaz opraw oswietleniowych. Oprawa ozn. "EM2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[POZYCJA]
id=667
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-06	AL-01	0112-06		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza. Szkrzynka zasilacza paska led
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[POZYCJA]
id=670
pd=						0
na=Montaz paska LED. Paski led VALUE FLEX PROTECT 600 24VDC 23W IP66 BIAŁY, w komplecie z szyną
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[POZYCJA]
id=673
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-04	5	1008-04		1
mpn=1211
na=Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków. Kinkiet "światło w dół" 12,5W IP65 765 lm
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[POZYCJA]
id=678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1008-04	5	1008-04		1
mpn=1211
na=Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków. Kinkiet "światło w dół i w góre" 23W IP65 1211 lm
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=15
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						0		0

[POZYCJA]
id=1049
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-01	9	1201-01		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=138
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	138						0		0

[POZYCJA]
id=1051
pd=						0
na=Praca testowa oswietlenia awaryjnego.
op=1	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[ELEMENT 1]
na=Połączenia wyrównawcze.
wa=0
kn=0	0	0
id=730
nu=6
wn=	

[POZYCJA]
id=741
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0202-02	5	0202-02		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe LgY 4 mm2 układane w gotowych korytkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1460	1	1460,0						0		0

[POZYCJA]
id=745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-01	5	1204-01		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 4 mm2
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						0		0

[POZYCJA]
id=749
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-03	5	1203-03		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=46
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						0		0

[POZYCJA]
id=758
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0607-01	9	0607-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównania potencjałów Szyna wyrównawcza Cu o wymiarach 365x40x5 GSW
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[POZYCJA]
id=764
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 0607-01	9	0607-01		1
mpn=1211
na=Szyna wyrównania potencjałów Szyna wyrównawcz LSW
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[POZYCJA]
id=762
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 1346-01.03	18	1346-01.03		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=46
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						0		0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa.
wa=0
kn=0	0	0
id=768
nu=7
wn=	

[POZYCJA]
id=769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-01	5	0601-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=520
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520.0						0		0

[POZYCJA]
id=792
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0601-04	5	0601-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50,0						0		0

[POZYCJA]
id=799
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-06	5	0605-06		1
mpn=_1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=160	1	160,0						0		0

[POZYCJA]
id=805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie płaskownik-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[POZYCJA]
id=776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-06	5	0615-06		1
mpn=1211
na=Maszt 1,5 m  montowany na dachu z guchwytem i podstawą
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[POZYCJA]
id=784
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=786
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[POZYCJA]
id=788
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[POZYCJA]
id=790
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-04	5	1304-04		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

